Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > SteadyShot

## SteadyShot

Selecciona el modo de toma estable.

1. MENU (SteadyShot) el modo deseado

| (Desactivar) | No utiliza el modo de toma estable.
| (Auto) | Activa la función de toma estable automáticamente cuando es probable que las condiciones de la toma de imágenes provoquen sacudidas de la cámara. Puede estabilizar las imágenes incluso cuando acerca el zoom sobre un motivo lejano.

Consejos para evitar el desenfoque
La cámara se movió accidentalmente al tomar la imagen. Este fenómeno recibe el nombre de “movimiento de la cámara”. Por otra parte, si el motivo se movió al tomar la imagen, este fenómeno recibirá el nombre de “desenfoque del motivo”. Además, el movimiento de la cámara y el desenfoque del motivo se producen con frecuencia en condiciones de poca luz o velocidad de obturación lenta, tales como las que se presentan en el modo (Retrato nocturno) o (Escena nocturna). En tal caso, grabe imágenes teniendo en cuenta los siguientes consejos.
Movimiento de la cámara
Sus manos o cuerpo se mueven mientras sujeta la cámara y pulsa el botón del disparador y toda la pantalla se desenfoca.

- Utilice un trípode o coloque la cámara en una superficie plana para sujetar la cámara firmemente.

- Tome imágenes con un autodisparador de 2 segundo de retardo y sujete la cámara firmemente con ambos brazos en los costados para estabilizarla después de pulsar el botón del disparador.

Desenfoque del motivo
Aunque la cámara está estabilizada, el motivo se mueve durante la exposición, por lo que aparece borroso al pulsar el botón del disparador. El movimiento de la cámara se reduce automáticamente utilizando la función de toma estable. No obstante, la función no reduce el desenfoque del motivo de manera efectiva.

- Seleccione el modo (Alta sensibilidad) en Selección escena.

- Seleccione una sensibilidad ISO superior para que la velocidad de obturación sea más rápida y pulse el botón del disparador antes de que se mueva el motivo.

Notas

- Se requiere un breve período de tiempo para completar el procesamiento de la imagen.

- Cuando se toman imágenes con un flash, la función de toma estable no funciona.

Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de grabación
Volver al principio