Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Solución de problemas > Solución de problemas > Baterías y alimentación (solo en el modelo DSC-S5000)

## Baterías y alimentación (solo en el modelo DSC-S5000)

El indicador de carga restante es incorrecto o se muestra un nivel suficiente de carga restante en el indicador pero la carga se agota demasiado rápido.

- Este fenómeno se produce cuando se utiliza la cámara en un lugar muy cálido o muy frío.

- Cuando se utilizan pilas alcalinas/Baterías primarias de oxi-níquel (se venden por separado), es posible que el nivel mostrado por el indicador de carga restante no sea correcto.

- Las baterías están descargadas. Inserte baterías nuevas o baterías de hidruro de níquel-metal cargadas (se venden por separado).

- Si se utilizan baterías de hidruro de níquel-metal (se venden por separado), los polos de las baterías o los terminales de la tapa de la batería están sucios, de modo que las baterías no se cargan lo suficiente. Límpielos con un bastoncillo de algodón, etc.

- Cuando se utilizan baterías de hidruro de níquel-metal (se venden por separado), el indicador de carga restante varía respecto al actual debido al efecto de la memoria, etc. Descargue las baterías por completo y vuelva a cargarlas para corregir la indicación.

- Las baterías están agotadas. Sustitúyalas por otras nuevas.

Las baterías se agotan con demasiada rapidez.

- Está utilizando la cámara en una ubicación extremadamente fría.

- Las baterías están agotadas. Sustitúyalas por otras nuevas.

- Cuando utilice baterías de hidruro de níquel-metal (se venden por separado), cárguelas lo suficiente.

La alimentación de la cámara se apaga automáticamente al abrir la cubierta del compartimiento de la batería/tarjeta de memoria.

- No se trata de un fallo de funcionamiento. Apague la cámara antes de abrir la cubierta del compartimiento de la batería/tarjeta de memoria.

Resulta imposible encender la cámara.

- Inserte las baterías correctamente.

- Las baterías están descargadas. Inserte baterías nuevas o baterías de hidruro de níquel-metal cargadas (se venden por separado).

- Las baterías están agotadas. Sustitúyalas por otras nuevas.

La alimentación se desconecta súbitamente.

- Si [Modo eco] está ajustado en [Estándar] o [Max], si no utiliza la cámara durante un periodo de tiempo determinado mientras está encendida, se apagará automáticamente para evitar que se agoten las pilas. Encienda la cámara otra vez.

- Las baterías están descargadas. Inserte baterías nuevas o baterías de hidruro de níquel-metal cargadas (se venden por separado).

Volver al principio