Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Vianmääritys > Tietokoneet

## Tietokoneet

Tietokone ei tunnista kameraa.

- Kun varaus on vähissä,
  DSC-W620: aseta ladattu akku.
  DSC-S5000: aseta uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot (myydään erikseen).

- Valitse [USB-liitännän asetus] -asetukseksi [Mass Storage]. [Tietoja]

- Käytä erillistä USB-kaapelia (mukana).

- Irrota erillinen USB-kaapeli sekä tietokoneesta ja kamerasta ja liitä se uudelleen kunnolla.

- Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.

- Liitä kamera suoraan tietokoneeseen, älä USB-keskittimen tai muun laitteen kautta.

Kuvia ei voi tuoda.

- Kytke kamera tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla. [Tietoja]

- Jos otat kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua muistikorttia, et ehkä pysty tuomaan kuvia tietokoneeseen. Kuvaa käyttämällä kamerassa alustettua muistikorttia. [Tietoja]

Kun USB-yhteys on muodostettu, ”PlayMemories Home” ei käynnisty automaattisesti.

- Muodosta USB-yhteys, kun tietokone on kytketty päälle.

Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.

- Jos käytät ”PlayMemories Home” -ohjelmaa, katso ”PlayMemories Home Help Guide”. [Tietoja]

- Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.

Häiriöäänet keskeyttävät kuvan ja äänen, kun katsot videota tietokoneessa.

- Toistat videota suoraan sisäisestä muistista tai muistikortilta. Tuo video tietokoneelle ”PlayMemories Home” -ohjelmalla ja toista se sitten. [Tietoja]

Tietokoneeseen vietyjä kuvia ei voi katsella kameralla.

- Vie ne kameran tunnistamaan kansioon, kuten ”101MSDCF”.

Takaisin ylös