Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Vianmääritys > Muut

## Muut

Objektiivi huurtuu.

- Siihen tiivistyy kosteutta. Sammuta kamera ja jätä se noin tunniksi, ennen kuin käytät sitä.

Kamera sammuu ja objektiivi jää ulos.

- Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku ja kytke kamera uudestaan päälle. (Vain DSC-W620)

- Aseta uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot (myydään erikseen). (Vain DSC-S5000)

- Liikkumatonta objektiivia ei saa yrittää pakottaa.

Kamera lämpenee, kun sitä käytetään kauan.

- Tämä ei ole vika.

Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kamera kytketään päälle.

- Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen. [Tietoja]

- Sisäinen ladattava varmistusparisto on tyhjentynyt. Laita kameraan ladattu akku (DSC-W620) / riittävästi virtaa sisältävät paristot (DSC-S5000) ja aseta kamera syrjään vähintään 24 tunniksi virta kytkettynä pois päältä.

Päivämäärä tai aika on väärä.

- Alueasetus ei vastaa nykyistä olinpaikkaasi. Muuta asetusta valitsemalla MENU (Asetukset) [Kellon asetukset] [Alueasetus]. [Tietoja]

Takaisin ylös