Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Dépannage > Piles et alimentation (DSC-S5000 seulement)

## Piles et alimentation (DSC-S5000 seulement)

L’indicateur de charge restante est incorrect ou l’indicateur de charge restante suffisante est affiché, mais la batterie/les piles se déchargent trop vite.

- Cela se produit lorsque vous utilisez l’appareil dans un endroit extrêmement chaud ou froid.

- Lorsque vous utilisez des piles alcalines / des batteries principales oxy-nickel (vendues séparément), l’indicateur de charge restante peut ne pas être correct.

- La batterie/les piles sont déchargées. Insérez une batterie/des piles neuves ou des batteries nickel-métal hybride chargées (vendues séparément).

- En cas d’utilisation de batteries nickel-métal hybride (vendues séparément), les pôles des batteries ou les bornes du couvercle des batteries sont sales et les batteries ne sont pas suffisamment chargées. Nettoyez-les avec un coton-tige, etc.

- En cas d’utilisation de batteries nickel-métal hybride (vendues séparément), l’indicateur de charge restante diffère de la charge réelle à cause de l’effet de mémoire, etc. Déchargez complètement les batteries, puis chargez-les pour corriger l’affichage.

- La batterie/les piles sont à plat. Remplacez-les par des nouvelles.

La batterie/les piles s’usent trop vite.

- Vous utilisez l’appareil dans un endroit extrêmement froid.

- La batterie/les piles sont à plat. Remplacez-les par des nouvelles.

- Si vous utilisez des batteries nickel-métal hybride (vendues séparément), chargez-les suffisamment.

L’alimentation de l’appareil se met automatiquement hors tension quand vous ouvrez le couvercle des batteries / de la carte mémoire.

- Ce n’est pas une anomalie. Mettez l’appareil hors tension avant d’ouvrir le couvercle des batteries / de la carte mémoire.

Impossible de mettre l’appareil sous tension.

- Insérez correctement la batterie/les piles.

- La batterie/les piles sont déchargées. Insérez une batterie/des piles neuves ou des batteries nickel-métal hybride chargées (vendues séparément).

- La batterie/les piles sont à plat. Remplacez-les par des nouvelles.

L’appareil se met brusquement hors tension.

- Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps alors qu’il est sous tension et que [Mode éco] est réglé sur [Standard] ou [Max], l’appareil se met automatiquement hors tension pour éviter d’user la batterie/les piles. Remettez l’appareil sous tension.

- La batterie/les piles sont déchargées. Insérez une batterie/des piles neuves ou des batteries nickel-métal hybride chargées (vendues séparément).

Haut