Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Dépannage > Divers

## Divers

L’objectif est embué.

- De la condensation est apparue. Mettez l’appareil hors tension et attendez environ une heure avant de le réutiliser.

L’appareil se met hors tension avec la partie objectif sortie.

- La batterie est déchargée. Remplacez-la par une batterie chargée, puis remettez l’appareil sous tension. (DSC-W620 seulement)

- Insérez des piles neuves ou des batteries nickel-métal hybride chargées (vendues séparément). (DSC-S5000 seulement)

- N’essayez pas de forcer l’objectif qui s’est immobilisé.

L’appareil chauffe lorsque vous l’utilisez longtemps.

- Ce n’est pas une anomalie.

L’écran de réglage de l’horloge apparaît lorsque vous mettez l’appareil sous tension.

- Réglez de nouveau la date et l’heure. [Détails]

- La batterie de sauvegarde interne rechargeable est déchargée. Insérez une batterie chargée (DSC-W620)/des piles avec une autonomie suffisante (DSC-S5000) et laissez l’appareil au moins 24 heures hors tension, sans vous en servir.

La date ou l’heure est incorrecte.

- Le Réglage zone est réglé sur un endroit différent de l’endroit actuel. Modifiez le réglage à l’aide de MENU (Réglages) [Réglages horloge] [Réglage zone]. [Détails]

Haut