Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Figyelmeztető jelzések és üzenetek > Üzenetek

## Üzenetek

Az alábbi üzenetek megjelenése esetén kövesse az utasításokat.

- Az akkumulátor energiaszintje alacsony.
  DSC-W620: Haladéktalanul töltse fel az akkumulátort.
  DSC-S5000: Helyezzen be új elemeket vagy feltöltött nikkel-fémhidrid elemeket (külön megvásárolható).
  A használati feltételektől vagy az akkumulátor típusától függően a jelzőfény akkor is villoghat, ha a hátralévő akkumulátor-üzemidő még 5–10 perc között van.

Rendszerhiba. Kapcsolja be újra a készüléket.

- Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

A kamera túlmelegedett Hagyja kihűlni (Csak a DSC-W620 esetében)

- A fényképezőgép felmelegedett. A tápellátás esetleg automatikusan kikapcsolhat, vagy esetleg nem tud mozgóképet készíteni. Hagyja a fényképezőgépet hűvös helyen, amíg a hőmérséklete le nem csökken.

Belső memória hiba

- Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Vegye ki, majd ismét tegye be a memóriakártyát.

- A behelyezett memóriakártya nem használható ebben a fényképezőgépben. [Részletek]

- Piszkos a memóriakártya érintkezője.

- Sérült a memóriakártya.

Nem megfelelő típusú memóriakártya.

- A behelyezett memóriakártya nem használható ebben a fényképezőgépben. [Részletek]

Az ideiglenes tárolóterület túlcsordult. Az adathordozóra írás nem fejeződött be időben.

- Ha egymás után több felvételi-törlési folyamatot hajtott végre a használt memóriakártyán, vagy a memóriakártyát másik fényképezőgépen formázta, az adatrögzítési sebesség túlságosan lecsökkenhet. A kártyán lévő adatokról először készítsen biztonsági mentést számítógépére, majd használat előtt formázza ismét a kártyát. [Részletek]

- A használt memóriakártya írási sebessége nem elegendő a mozgóképek rögzítéséhez. Javasoljuk, hogy a következő memóriakártyákat használja (DSC-W620):

- „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”

- SD kártya (Class 4 vagy gyorsabb)

- A használt memóriakártya írási sebessége nem elegendő a mozgóképek rögzítéséhez. Javasoljuk, hogy a következő memóriakártyákat használja (DSC-S5000):

- „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”

- SD kártya (Class 2 vagy gyorsabb)

A belső memória nem ismerhető fel. Újra használat előtt formatálja.
Ez a memóriakártya nem ismerhető fel. Újra használat előtt formatálja.

- Formázza meg újra az adathordozót. [Részletek]

A memóriakártya írásvédett. Nézze meg a kapcsolóját.

- Írásvédelmi kapcsolóval rendelkező memóriakártyát használ, és a kapcsoló LOCK helyzetben van. Állítsa a kapcsolót felvételi állásba.

Ez a memóriakártya csak olvasható.

- A fényképezőgép nem tud képeket rögzíteni vagy törölni ezen a memóriakártyán.

Nincsenek képek

- Nincs megjeleníthető kép a belső memóriában.

- Nincs megjeleníthető kép a memóriakártya ezen mappájában.

Nincs fénykép

- A kijelölt mappa nem tartalmaz olyan fájlt, amelyet diabemutatóként le lehetne játszani.

Fel nem ismert fájlt talált

- A fényképezőgéppel egy nem lejátszható fájlt tartalmazó mappát próbált meg törölni. Számítógépen törölje a fájlt, majd a mappát.

Mappahiba. Felvétel a kiválasztott mappába nem lehetséges. Kérem válasszon másik mappát.

- Már létezik egy olyan mappa a memóriakártyán, amely ugyanezzel a három számjeggyel kezdődik (például: 123MSDCF és 123ABCDE). Válasszon egy másik mappát [Részletek], vagy hozzon létre egy új mappát [Részletek].

Nem hozhat létre több mappát

- Már létezik egy „999”-cel kezdődő mappa a memóriakártyán. Ilyen esetben nem hozhat létre több mappát.

A mappa védett.

- Írásvédett mappát próbált meg törölni.

A fájlt nem lehet megjeleníteni

- A kép lejátszása közben hiba történt.
  Nem garantált, hogy a számítógéppel módosított vagy más fényképezőgéppel rögzített képeket tartalmazó fájlok lejátszhatók ezzel a fényképezőgéppel.

Csak olvasható mappa

- Olyan mappát választott, amely nem használható rögzítéshez a fényképezőgépen. Válasszon másik mappát. [Részletek]

Fájlvédelem

- Oldja fel a védelmet. [Részletek]

Túl nagy képméret

- Olyan méretű képet játszik le, amelyet ez a fényképezőgép nem tud kezelni.

Nem érzékeli az arcot retusáláshoz

- A képtől függően előfordulhat, hogy nem tudja retusálni a képet.

(Rázkódásveszély kijelzése)

- A gyenge megvilágítás miatt a fényképezőgép bemozdulhat. Használja a vakut, állítsa be az elmosódottságot kiküszöbölő stabilizált felvételi funkciót, vagy erősítse állványra a fényképezőgépet.

1280x720 nem támogatott ezzel a memóriakártyával.

- A mozgóképek felvételéhez legalább 1 GB-os vagy nagyobb memóriakártya használata javasolt.

Kapcsolja ki és újra be

- Objektívhiba.

Már ki van választva a maximális képszám.

- A [Több kép] funkció használatával legfeljebb 100 fájlt lehet kijelölni.

- Legfeljebb 999 fájlhoz adhat hozzá (nyomat rendelése) jelet.

A művelet nem végezhető el a nem támogatott fájlokban.

- A fényképezőgép feldolgozási és egyéb szerkesztési funkciói nem használhatók, ha a képfájlokat számítógéppel feldolgozták, vagy más fényképezőgéppel fényképezték.

A felvétel funkció nem elérhető a magas belső hőmérséklet miatt. (Csak a DSC-W620 esetében)

- A fényképezőgép felmelegedett. Nem lehet felvételt készíteni, amíg a fényképezőgép le nem hűlt.

A felvétel leállt a kamera megnőtt hőmérséklete miatt. (Csak a DSC-W620 esetében)

- A mozgóképfelvétel a hőmérséklet megnövekedése miatt leállt. Várjon, amíg a hőmérséklet lecsökken.

Vissza a tetejére