Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni / Informazioni su questa fotocamera > Precauzioni > Batterie (solo DSC-S5000)

## Batterie (solo DSC-S5000)

La batteria
Carica rimanente della batteria
Batterie che si possono utilizzare o meno con la fotocamera
Sulle batterie alcaline (in dotazione) / Batteria primaria al nichel idrossido (in vendita separatamente)
Batterie all’idruro di nichel metallico (in vendita separatamente)

### La batteria

- Maneggiare con cura ed evitare di smontare, modificare, sottoporre a urti o impatti fisici la batteria, ad esempio colpendola con un martello, facendola cadere o calpestandola.

- Non utilizzare batterie deformate o danneggiate.

- Non combinare insieme batterie usate e nuove o batterie di tipo diverso.

- Rimuovere le batterie dalla fotocamera quando si prevede di non utilizzarla per lunghi periodi, o quando le batterie sono esauste.

### Carica rimanente della batteria

A: alta
B: bassa

- Sullo schermo è visualizzato un indicatore della carica rimanente.

- Serve circa un minuto per la visualizzazione corretta dell’indicatore di carica rimanente.

- L’indicatore di carica rimanente potrebbe essere inesatto in alcune circostanze.

- Se [Modo Eco] è impostato su [Standard] o [Massimo] e non si utilizza la fotocamera per un certo periodo di tempo mentre è accesa, lo schermo si spegne, quindi la fotocamera viene spenta automaticamente (funzione di spegnimento automatico).

### Batterie che si possono utilizzare o meno con la fotocamera

Nella seguente tabella, indica che la batteria può essere utilizzata, mentre indica che la batteria non può essere utilizzata.

Tipo di batteria | In dotazione | Supportata | Ricaricabile
Batterie alcaline LR6 (formato AA)* |  |  |
HR15/51: batterie al nichel-metallo idruro HR6 (formato AA)* |  |  |
ZR6: batterie primarie all’ossido di nichel (formato AA)* |  |  |
Batterie al litio |  |  |
Batterie al manganese |  |  |
Batterie al Ni-Cd |  |  |

* Prima di utilizzare le batterie, leggere le seguenti precauzioni per ciascun tipo di batteria.
Per quanto riguarda le batterie non supportate, le prestazioni operative non possono essere garantite se la tensione si abbassa o se si verificano altri problemi causati dalla natura della batteria.

### Sulle batterie alcaline (in dotazione) / Batteria primaria al nichel idrossido (in vendita separatamente)

- Le batterie alcaline / batterie primarie al nichel idrossido non possono essere ricaricate.

- Le batterie alcaline / batterie primarie al nichel idrossido hanno una durata di vita inferiore rispetto alle batterie all’idruro di nichel metallico. Per questa ragione, l’alimentazione potrebbe spegnersi anche se l’indicatore di carica residua mostra una durata residua della batteria sufficiente.

- Le prestazioni delle batterie differiscono molto a seconda del produttore e del tipo di batteria, e in alcuni casi la durata di vita delle batterie potrebbe essere estremamente breve. Ciò è vero specialmente alle basse temperature, e potrebbe non essere possibile riprendere a temperature inferiori ai 5 °C.

- Non combinare insieme batterie nuove e vecchie.

- L’indicatore di carica residua potrebbe non visualizzare l’informazione corretta quando si usano batterie alcaline / batterie primarie al nichel idrossido.

- In seguito alle caratteristiche delle batterie alcaline / batterie primarie al nichel idrossido, esiste una grande differenza tra il tempo di ripresa disponibile e il tempo di riproduzione disponibile. Per questa ragione, la fotocamera potrebbe spegnersi con la parte dell’obiettivo estesa quando si aziona l’interruttore della modalità. In tal caso, sostituire le batterie con delle batterie nuove. Se si utilizzano batterie all’idruro di nichel metallico è possibile riprendere per periodi di tempo più lunghi.

### Batterie all’idruro di nichel metallico (in vendita separatamente)

- Non rimuovere i sigilli esterni e non danneggiare le batterie. Non utilizzare mai batterie con i sigilli rimossi del tutto o in parte, o batterie spezzate in qualsiasi modo. In caso contrario si possono verificare perdite, esplosioni o surriscaldamenti delle batterie, provocando ustioni e lesioni personali. Inoltre, il caricabatterie potrebbe subire malfunzionamenti.

- Non trasportare o conservare le batterie all’idruro di nichel metallico insieme ad oggetti metallici. Questo perché gli oggetti metallici possono cortocircuitare le estremità + e –, con conseguente rischio di surriscaldamento o incendio.

- Se i poli delle batterie all’idruro di nichel metallico sono sporchi, le batterie potrebbero non caricarsi correttamente. Pulire i poli con un panno asciutto, ecc.

- Al momento dell’acquisto, o quando non sono state utilizzate per molto tempo, le batterie all’idruro di nichel metallico potrebbero non essere completamente cariche. Ciò è tipico di questo tipo di batterie, non si tratta di un malfunzionamento. Se ciò accade, per correggere il problema utilizzare le batterie fino all’esaurimento completo e ricaricarle più volte.

- Se si ricaricano le batterie all’idruro di nichel metallico prima di averle completamente esaurite, l’avviso di batteria scarica potrebbe essere visualizzato prima del previsto. Questo è chiamato “effetto memoria.”* Se si verifica tale problema, caricare le batterie solo dopo aver utilizzato la carica residua.

* L’ “effetto memoria” si ha quando la capacità della batteria è temporaneamente ridotta.

- Per scaricare completamente le batterie, mettere la fotocamera in modalità presentazione e lasciarvela fino al completo esaurimento delle batterie.

- Non combinare insieme batterie nuove e utilizzate.

- Non esporre le batterie all’acqua. Le batterie non sono impermeabili.

Torna all’inizio