Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Risoluzione dei problemi > Risoluzione dei problemi > Ripresa di fermi immagine e filmati

## Ripresa di fermi immagine e filmati

Non è possibile registrare le immagini.

- Le immagini vengono registrate sulla memoria interna anche quando è inserita una scheda di memoria nella fotocamera; assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita a fondo nella fotocamera.

- Controllare la capacità libera della memoria interna o della scheda di memoria. Se la capacità è esaurita, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Eliminare le immagini non necessarie. [Dettagli] [Dettagli]

- Cambiare la scheda di memoria.

- Non è possibile registrare le immagini durante la ricarica del flash.

- Durante la registrazione dei filmati, si consiglia di utilizzare le schede di memoria riportate di seguito (DSC-W620):

- “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”

- Scheda SD (classe 4 o superiore)

- Durante la registrazione dei filmati, si consiglia di utilizzare le schede di memoria riportate di seguito (DSC-S5000):

- “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”

- Scheda SD (classe 2 o superiore)

- Impostare l’interruttore della modalità su (Fermo immagine) per riprendere i fermi immagine.

- Impostare l’interruttore della modalità su (Filmato) per riprendere i filmati.

La funzione Otturatore sorriso non è utilizzabile.

- Non viene ripresa alcuna immagine se non viene rilevato un viso sorridente. [Dettagli]

La funzione antisfocatura non è utilizzabile.

- La funzione antisfocatura non funziona quando è visualizzato sul display.

- La funzione antisfocatura potrebbe non funzionare correttamente durante la ripresa di scene notturne.

- Riprendere dopo aver premuto parzialmente il pulsante di scatto.

L’immagine è sfocata.

- Il soggetto è troppo vicino. Durante la ripresa, accertarsi di posizionare l’obiettivo a una distanza dal soggetto superiore rispetto alla distanza minima di ripresa (circa 10 cm (W)/100 cm (T) dall’obiettivo).

- Quando si riprendono fermi immagine, in Selezione scena è selezionata la modalità (Scena notturna) o (Panorama).

Lo zoom non funziona.

- Non è possibile utilizzare lo zoom ottico nella modalità Panorama in movimento.

- Non è possibile modificare la scala di zoom durante la ripresa di un filmato (solo DSC-S5000).

- A seconda delle dimensioni dell’immagine, potrebbe non essere possibile utilizzare lo zoom Smart. [Dettagli]

- Non è possibile utilizzare lo zoom digitale quando:

- Ripresa di filmati (solo DSC-S5000).

- È in uso Otturatore sorriso.

- [Autoscatto] è impostato su [Autoritratto una persona] o [Autoritratto due persone].

Non è possibile selezionare la funzione Rilevamento visi.

- È possibile selezionare Rilevamento visi solo quando il modo di messa a fuoco è impostato su [Multi AF] e il [Modo mis. esp.] è impostato su [Multipla].

Il flash non funziona.

- Non è possibile utilizzare il flash quando:

- È selezionato Impostazioni Ripresa continua. [Dettagli]

- In Selezione scena è selezionata la modalità (Scena notturna) (Alta sensibilità).

- Si effettua la ripresa nella modalità Panorama in movimento.

- Si effettua la ripresa in Modo filmato.

- Si imposta il flash su (Attivato) quando la modalità di Selezione scena è impostata su (Panorama), (Cibi), (Animali), (Spiaggia) o (Neve). [Dettagli]

Nelle immagini riprese utilizzando il flash appaiono delle macchie circolari bianche sfocate.

- Le particelle (polvere, polline, ecc.) nell’aria hanno riflesso la luce del flash e sono apparse nell’immagine. Non si tratta di un problema di funzionamento. [Dettagli]

La funzione di ripresa ravvicinata (Macro) non è utilizzabile.

- La fotocamera regola automaticamente la messa a fuoco. Tenere premuto parzialmente il pulsante di scatto. La regolazione della messa a fuoco potrebbe impiegare un po’ di tempo quando si riprende un soggetto vicino.

- In Selezione scena è selezionata la modalità (Panorama) o (Scena notturna).

La data e l’ora non sono visualizzate sullo schermo.

- Durante la ripresa, la data e l’ora non sono visualizzate. Vengono visualizzate solo durante la riproduzione.

Il valore F e la velocità dell’otturatore lampeggiano quando si tiene premuto parzialmente il pulsante di scatto.

- L’esposizione non è corretta. Correggere l’esposizione. [Dettagli]

I colori dell’immagine non sono corretti.

- Regolare il bilanciamento del bianco. [Dettagli]

Nelle zone chiare del soggetto appaiono delle strisce bianche o viola, oppure l’intera schermata dell’immagine diventa rossastra.

- Questo fenomeno viene denominato effetto “smear”. Non si tratta di un problema di funzionamento. L’effetto smear non viene registrato sui fermi immagine, ma viene registrato sotto forma di strisce o colori irregolari sulle immagini Panorama in movimento o sui filmati.
  (Con “zone chiare” ci si riferisce al sole o alle luci elettriche che sono molto più luminose dell’ambiente circostante.)

Sull’immagine appaiono dei disturbi quando si guarda lo schermo in un luogo buio.

- La fotocamera sta cercando di aumentare la visibilità dello schermo illuminando temporaneamente l’immagine in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione non ha effetto sull’immagine registrata.

Gli occhi del soggetto diventano rossi.

- Impostare [Rid.occhi rossi] su [Autom.] o [Acceso]. [Dettagli]

- Se si utilizza il flash, riprendere il soggetto a una distanza inferiore rispetto al raggio d’azione del flash.

- Illuminare l’ambiente e riprendere il soggetto.

- Ritoccare l’immagine utilizzando [Ritocco] [Correzione degli occhi rossi] nel menu di visualizzazione [Dettagli], oppure correggere utilizzando “PlayMemories Home” [Dettagli].

Appaiono dei punti che rimangono sullo schermo.

- Non si tratta di un problema di funzionamento. Questi punti non vengono registrati.

Non è possibile riprendere le immagini in successione.

- La memoria interna o la scheda di memoria è piena. Eliminare le immagini non necessarie. [Dettagli] [Dettagli]

- Il livello della batteria è basso.
  DSC-W620: inserire una batteria carica.
  DSC-S5000: inserire delle batterie nuove o batterie all’idruro di nichel metallico (in vendita separatamente).

La stessa immagine viene ripresa diverse volte.

- Impostare [Impostazioni Ripresa continua] su [Scatto Singolo]. [Dettagli]

Torna all’inizio