Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-items gebruiken (opnemen) > MENU-items (opnemen) > Stlstnd bldformaat / Panoramisch-beeldformaat / Filmformaat

## Stlstnd bldformaat / Panoramisch-beeldformaat / Filmformaat

Beeldformaat bij het opnemen van stilstaande beelden
Beeldformaat in de eenvoudig-functie
Beeldformaat bij opnemen met de functie panorama door beweging
Beeldformaat bij opnemen van bewegende beelden
Het beeldformaat bepaalt de grootte van het beeldbestand dat wordt opgenomen wanneer u een beeld opneemt.
Hoe groter het beeldformaat, hoe nauwkeuriger de gereproduceerde details bij het afdrukken op een groot papierformaat. Hoe kleiner het beeldformaat, hoe meer beelden opgenomen kunnen worden.

### Beeldformaat bij het opnemen van stilstaande beelden

1. MENU (Stlstnd bldformaat) gewenst formaat

| Stlstnd bldformaat (horizontaal × verticaal) | Aanwijzingen voor gebruik | Aantal beelden | Afdrukken
| (4320×3240) | Voor afdrukken tot max. A3+-formaat | Minder Meer | Fijn Grof
| (3648×2736) | Voor afdrukken tot max. A3-formaat
| (2592×1944) | Voor afdrukken van 10×15 cm tot en met A4-formaat
| (640×480) | Voor e-mailbijlagen
| (4320×2432) | Voor weergave op een high-definitiontelevisie en afdrukken tot A3 | Minder Meer | Fijn Grof
| (1920×1080) | Voor weergeven op een high-definitiontelevisie

Opmerking

- Als u stilstaande beelden die opgenomen zijn met beeldverhouding 16:9 of panoramabeelden afdrukt, kunnen beide zijranden worden afgeknipt.

### Beeldformaat in de eenvoudig-functie

1. MENU [Stlstnd bldformaat] gewenst formaat

| Groot | De beelden worden opgenomen in het beeldformaat [14M].
| Klein | De beelden worden opgenomen in het beeldformaat [5M].

### Beeldformaat bij opnemen met de functie panorama door beweging

1. MENU (Panoramisch-beeldformaat) gewenst formaat

| (Standaard) (Horizontaal: 4912 × 1080) (Verticaal: 3424 × 1920) | Hiermee neemt u beelden op in standaardformaat.
| (Breed) (Horizontaal: 7152 × 1080) (Verticaal: 4912 × 1920) | Hiermee neemt u beelden op in breedbeeldformaat.
| (360°) Horizontaal: 11520 × 1080 | Hiermee neemt u beelden op in 360 graden.

### Beeldformaat bij opnemen van bewegende beelden

Hoe groter het formaat van de bewegende beelden, hoe hoger de beeldkwaliteit.
De films gemaakt met deze camera worden opgenomen in AVI-formaat (Motion JPEG), met ongeveer 30 frames per seconde.

1. MENU (Filmformaat) gewenst formaat

DSC-W620

| Filmformaat | Richtlijnen
| 1280x720 | Voor weergave op een high-definitiontelevisie.
| VGA (640 × 480) | Voor weergave op een televisiescherm.
| QVGA (320 × 240) | Voor versturen als e-mailbijlage.

DSC-S5000

| Filmformaat | Richtlijnen
| VGA (640 × 480) | Voor weergave op een televisiescherm.
| QVGA (320 × 240) | Voor versturen als e-mailbijlage.

Terug naar boven