Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie (OPNMN.) instellen > Draaipanorama

## Draaipanorama

Hiermee kunt u een panoramabeeld samenstellen door beelden samen te voegen.

1. Zet de functieknop in de stand (Draaipanorama).

1. Selecteer een opnamerichting met /// (omhoog/omlaag/links/rechts) op de bedieningsknop.

1. Lijn de camera uit met het einde van het onderwerp dat u wilt opnemen en druk de ontspanknop helemaal in.

1. Pan de camera naar het einde van de overzichtsbalk (A) volgens de aanwijzingen op het scherm.

Tips voor het maken van panoramabeelden
Pan de camera met een constante snelheid in een boogbeweging in de richting aangegeven op het scherm. Stationaire onderwerpen zijn beter geschikt voor een panoramaopname dan bewegende onderwerpen.
Zorg voor een zo kort mogelijke radius.
Verticale richting
Horizontale richting

- Druk de ontspanknop eerst tot halverwege in zodat de scherpstelling, belichting en witbalans worden vergrendeld. Druk daarna de ontspanknop helemaal in en pan de camera horizontaal of verticaal.

- Als er zich een deel met zeer gevarieerde vormen langs de rand van het scherm bevindt, kan de beeldcompositie mislukken. Pas in dergelijke gevallen de beeldcompositie aan zodat het deel zich in het midden van het beeld bevindt, en neem het beeld opnieuw op.

Een panoramabeeld van 360 graden maken
Deze camera is uitgerust met een panoramaopnamefunctie waarmee u panoramaopnames van nagenoeg 360 graden kunt maken.
Maak een panoramabeeld door MENU te selecteren stel [Panoramisch-beeldformaat] in op [360°]. Opgenomen panoramabeelden kunnen nauwkeurig worden doorlopen wanneer ze op de camera worden weergegeven.

- Selecteer een opnamerichting met / op de bedieningsknop. U kunt geen panoramabeeld in verticale richting opnemen wanneer [Panoramisch-beeldformaat] is ingesteld op [360°].

- Het is mogelijk dat het opgenomen beeld in werkelijkheid geen 360 graden beslaat, afhankelijk van het onderwerp of de manier van opnemen.

Opmerkingen

- Als u er niet in slaagt het hele onderwerp te pannen binnen de opgegeven tijd, wordt een deel van het samengestelde beeld grijs weergegeven. Als dit gebeurt, beweegt u de camera sneller om een volledig panoramabeeld op te nemen.

- Aangezien meerdere beelden aan elkaar worden gelast, wordt het gelaste deel niet storingsvrij opgenomen.

- Als de volledige hoek van de panoramaopname en de AE/AF-vergrendelingshoek sterk verschillen in helderheid, kleur en scherpstelling, zal de opname niet goed lukken. Als dit gebeurt, verandert u de AE/AF-vergrendelingshoek en neemt u opnieuw op.

- U kunt geen panoramabeelden maken in de volgende situaties:

- Het pannen van de camera gaat te snel of te langzaam.

- De camera beweegt te veel.

Verwant onderwerp
Door de panoramabeelden scrollen om deze weer te geven
Stlstnd bldformaat / Panoramisch-beeldformaat / Filmformaat
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
MENU-items die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven