Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > MENU (Fotografowanie) > Tryb pomiaru

## Tryb pomiaru

Wybiera tryb pomiaru, określający tę część obiektu, na której dokonany zostanie pomiar wyznaczający ekspozycję.

1. MENU (Tryb pomiaru) żądany tryb

| (Wielopunktowy) | Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
| (Centralny) | Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie ważony).
| (Punktowy) | Zestaw celownik pomiaru punktowego (A) z obiektem, aby zmierzyć jedną część obiektu (Pomiar punktowy). Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu, lub gdy jest silny kontrast między tłem i obiektem.

Podobny temat
Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach NAGR
Powrót do początku