Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções / Acerca desta câmara > Precauções > Pilhas (apenas no modelo DSC-S5000)

## Pilhas (apenas no modelo DSC-S5000)

Sobre as pilhas
Sobre a carga restante das pilhas
Pilhas que pode e que não pode utilizar com a câmara
Sobre as pilhas alcalinas (fornecidas)/pilhas Oxy Nickel Primary (vendidas em separado)
Sobre as pilhas Nickel-Metal Hydride (vendidas em separado)

### Sobre as pilhas

- Utilize as pilhas com cuidado e não as desmonte, modifique nem exponha a choques físicos ou impactos, como martelar, deixar cair ou pisar.

- Não utilize uma pilha deformada nem danificada.

- Não misture uma pilha usada com uma pilha nova, nem tipos de pilhas diferentes.

- Retire as pilhas da câmara quando não utilizar a câmara durante longos períodos de tempo ou quando as pilhas estiverem gastas.

### Sobre a carga restante das pilhas

A: Elevada
B: Baixa

- É apresentado um indicador da carga restante no ecrã.

- Demora cerca de um minuto até que o indicador da carga restante apareça.

- O indicador da carga restante pode não estar correcto sob certas circunstâncias.

- Quando [Modo eco] está definido para [Normal] ou [Máximo], se não utilizar a câmara durante um determinado período de tempo enquanto a alimentação estiver ligada, o ecrã fica escuro e, em seguida, a câmara desliga-se automaticamente (função Desligar Automaticamente).

### Pilhas que pode e que não pode utilizar com a câmara

Na tabela abaixo, indica que a pilha pode ser utilizada, ao passo que indica que não pode ser utilizada.

Tipo de pilha | Fornecida | Suportada | Recarregável
Pilhas alcalinas LR6 (tamanho AA)* |  |  |
Pilhas de níquel-hidreto metálico HR15/51: HR6 (tamanho AA)* |  |  |
Pilhas primárias de óxido de níquel ZR6 (tamanho AA)* |  |  |
Pilhas de lítio |  |  |
Pilhas de manganês |  |  |
Pilhas Ni-Cd |  |  |

* Antes de utilizar pilhas, leia as precauções indicadas abaixo para cada tipo de pilha.
No caso de pilhas não suportadas, não é possível garantir o desempenho operacional se houver uma queda de tensão ou ocorrerem outros problemas provocados pela natureza das pilhas.

### Sobre as pilhas alcalinas (fornecidas)/pilhas Oxy Nickel Primary (vendidas em separado)

- Não é possível recarregar pilhas alcalinas/pilhas Oxy Nickel Primary.

- As pilhas alcalinas/pilhas Oxy Nickel Primary têm uma duração mais curta em comparação com as pilhas Nickel-Metal Hydride. Por esse motivo, a alimentação poderá desligar-se mesmo que o indicador da carga restante indique que ainda resta carga suficiente.

- O desempenho das pilhas difere muito consoante o fabricante e o tipo de pilha e, em alguns casos, a sua duração pode ser extremamente curta. Isso acontece sobretudo perante temperaturas baixas e pode não conseguir filmar a temperaturas inferiores a 5 °C.

- Não misture pilhas novas e usadas.

- O indicador da carga restante poderá não apresentar a informação correcta se utilizar pilhas alcalinas/pilhas Oxy Nickel Primary.

- Devido às características das pilhas alcalinas/pilhas Oxy Nickel Primary, há uma enorme diferença entre o tempo de filmagem e o tempo de reprodução disponível. Por esse motivo, a câmara poderá desligar-se com a parte da objectiva estendida quando muda o comutador de modo. Neste caso, substitua as pilhas por pilhas novas. A utilização de pilhas Nickel-Metal Hydride permite-lhe fotografar durante períodos de tempo mais longos.

### Sobre as pilhas Nickel-Metal Hydride (vendidas em separado)

- Não retire os selos externos nem danifique as pilhas. Nunca utilize pilhas cujos selos foram parcial ou totalmente removidos ou pilhas que foram divididas de alguma forma. Se o fizer, pode haver uma fuga do electrólito, explosão ou sobreaquecimento das pilhas e podem ocorrer queimaduras ou ferimentos pessoais. Tal pode causar uma avaria no carregador das pilhas.

- Não transporte nem armazene as pilhas Nickel-Metal Hydride juntamente com objectos metálicos. Isto porque os objectos metálicos podem causar um curto-circuito nos terminais + e –, resultando no risco de aquecimento ou incêndio.

- Se os pólos das pilhas Nickel-Metal Hydride estiverem sujos, as pilhas poderão não ser correctamente carregadas. Limpe-os com um pano seco, etc.

- No momento da compra ou se não forem utilizadas durante muito tempo, as pilhas Nickel-Metal Hydride poderão não carregar totalmente. Esta situação é normal neste tipo de pilha e não se trata de uma avaria. Se tal acontecer, descarregue completamente as pilhas e volte a carregá-las várias vezes para corrigir o problema.

- Se recarregar as pilhas Nickel-Metal Hydride antes de estas estarem completamente sem carga, o aviso de carga fraca pode ser apresentado mais cedo do que o esperado. Trata-se do “efeito de memória”.* Se este problema ocorrer, o facto de carregar as pilhas apenas depois de esgotar toda a carga corrige o problema.

* O “efeito de memória” – uma situação em que a capacidade da bateria é temporariamente reduzida.

- Para descarregar totalmente as pilhas, coloque a câmara no modo de apresentação de slides e deixe-a assim até as pilhas ficarem sem carga.

- Não misture pilhas novas e usadas.

- Não exponha as pilhas à água. As pilhas não são resistentes à água.

Voltar ao topo