Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устранение неисправностей > Предупреждающие индикаторы и сообщения > Сообщения

## Сообщения

При появлении следующих сообщений следуйте инструкциям.

- Низкий уровень заряда батареи.
  Модель DSC-W620: немедленно зарядите батарейный блок.
  Модель DSC-S5000: вставьте новые или заряженные никель-металлогидридные батареи (продаются отдельно).
  В зависимости от условий использования и типа батареи индикатор может мигать, даже если все еще имеется от 5 минут до 10 минут оставшегося времени работы от батареи.

Ошибка системы. Включите устройство снова.

- Выключите питание, а затем включите снова.

Перегрев фотоаппарата Дайте ему остыть (только для модели DSC-W620)

- Повысилась температура фотоаппарата. Питание может отключиться автоматически или, возможно, не удастся выполнить видеосъемку. Оставьте фотоаппарат в прохладном месте до тех пор, пока температура фотоаппарата не снизится.

Ошибка внутренней памяти

- Выключите питание, а затем включите снова.

Выньте и вставьте карту памяти.

- С этим фотоаппаратом нельзя использовать вставленную карту памяти. [Подробно]

- Загрязнена секция разъемов карты памяти.

- Карта памяти повреждена.

Несовместимый тип карты памяти.

- С этим фотоаппаратом нельзя использовать вставленную карту памяти. [Подробно]

Переполнение буфера. Запись на носитель не была завершена вовремя.

- При использовании карты памяти, на которой многократно выполнялись запись и удаление данных, или которая была отформатирована в другом фотоаппарате, скорость записи данных может быть низкой. Создайте резервную копию данных с карты памяти на компьютере, а затем переформатируйте карту памяти перед ее использованием. [Подробно]

- Скорость записи используемой карты памяти недостаточна для выполнения видеозаписи. Рекомендуется использовать следующие карты памяти (DSC-W620):

- “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”

- Карта памяти SD (класс 4 или выше)

- Скорость записи используемой карты памяти недостаточна для выполнения видеозаписи. Рекомендуется использовать следующие карты памяти (DSC-S5000):

- “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”

- Карта памяти SD (класс 2 или выше)

Невозможно распознать внутреннюю память. Отформатируйте и используйте снова.
Невозможно распознать эту карту памяти. Отформатируйте и используйте снова.

- Выполните форматирование носителя данных еще раз. [Подробно]

Карта памяти защищена от записи. Проверьте защелку.

- Используется карта памяти с переключателем защиты от записи, причем переключатель установлен в положение LOCK (блокировки). Установите переключатель в положение записи.

Карта памяти только для чтения.

- Фотоаппарат не может записывать или удалять изображения на этой карте памяти.

Нет снимков

- Во внутренней памяти нет изображений, которые можно воспроизвести.

- В этой папке карты памяти нет записанных изображений, которые можно воспроизвести.

Нет фотоснимков

- В выбранной папке нет файла, который можно воспроизвести в режиме слайд-шоу.

Обнаружен файл, который не был распознан

- Выполнена попытка удаления папки, содержащей файл, который не удастся воспроизвести на данном фотоаппарате. Удалите файл на компьютере, затем удалите папку.

Ошибка папки. Невозможна запись в выбранной папке. Выберите другую папку.

- Папка, содержащая номер с такими же первыми тремя цифрами, уже существует на карте памяти (например, 123MSDCF и 123ABCDE). Выберите другую папку [Подробно] или создайте новую папку [Подробно].

Создание дополнительных папок невозможно

- На карте памяти имеется папка, начинающаяся на “999”. В этом случае создание папок невозможно.

Папка защищена.

- Выполнена попытка удаления папки, которая доступна только для чтения на компьютере.

Не удается отобразить файл

- Возникла ошибка при воспроизведении изображения.
  На данном фотоаппарате не гарантируется воспроизведение файлов, содержащих изображения, обработанные на компьютере или снятые с помощью других фотоаппаратов.

Папка только для чтения

- Выбрана папка, которую нельзя установить в качестве папки записи на фотоаппарате. Выберите другую папку. [Подробно]

Файл защищен

- Снимите защиту. [Подробно]

Превышен размер изображения

- Воспроизводится изображение такого размера, который нельзя воспроизводить на этом фотоаппарате.

Невозможно обнаружить лицо для ретуширования

- Возможно, не удастся выполнить ретуширование некоторых изображений.

(Индикатор предупреждения о вибрации)

- Из-за недостаточной освещенности возможно дрожание фотоаппарата. Используйте вспышку, включите функцию подавления размытости или установите фотоаппарат на штатив для его фиксации.

1280х720 не поддерживается этой картой памяти.

- Для видеосъемки рекомендуется использовать карту памяти объемом 1 Гб или более.

Выключите питание и включите его снова

- Неисправность объектива.

Максимальное количество изображений уже выбрано.

- При использовании функции [Составные снимки] можно выбрать до 100 файлов.

- Можно добавить метки (команда печати) на 999 файлов.

Операция не может быть выполнена для неподдерживаемых файлов.

- Обработка и другие функции редактирования фотоаппарата не могут быть выполнены для файлов снимков, обработанных на компьютере, или изображений, записанных с помощью другого фотоаппарата.

Функция записи недоступна из-за высокой внутренней температуры. (только для модели DSC-W620)

- Повысилась температура фотоаппарата. Не удастся выполнить фотосъемку, пока фотоаппарат не остынет.

Запись остановлена из-за повышенной температуры фотоаппарата. (только для модели DSC-W620)

- Запись была приостановлена вследствие нагрева фотоаппарата во время выполнения видеосъемки. Подождите, пока остынет фотоаппарат.

В начало страницы