Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > SteadyShot

## SteadyShot

Выбор режима устойчивой съемки.

1. MENU (SteadyShot) требуемый режим

| (Выкл) | Режим съемки без размытости не используется.
| (Авто) | Если во время съемки произойдет сотрясение фотоаппарата, то включится функция подавления размытости. Можно стабилизировать изображения даже при увеличении удаленного предмета.

Советы по предотвращению размытости
Фотоаппарат случайно сдвинулся при съемке изображения. Это называется “Сотрясение фотоаппарата”. Если же при съемке изображения передвинулся сам объект, это называется “размытость объекта”. Кроме того, эффекты сотрясения фотоаппарата и размытости объекта часто возникают в условиях слабой освещенности или низкой скорости спуска затвора, например при съемке в режиме (Ночной Портрет) или (Ночная Сцена). В этом случае выполняйте съемку, следуя приведенным ниже советам.
Сотрясение фотоаппарата
При наведении фотоаппарата и нажатии кнопки затвора дрогнули руки или тело, что привело к размытости всего изображения.

- Используйте штатив или поместите фотоаппарат на плоскую поверхность, чтобы надежно зафиксировать его.

- Выполняйте съемку с 2-секундной задержкой таймера автоспуска и зафиксируйте фотоаппарат, удерживая его руками после нажатия кнопки затвора.

Размытость объекта
Даже если фотоаппарат надежно зафиксирован, но объект при этом сдвинулся во время экспозиции, этот объект получится размытым при нажатии кнопки затвора. При использовании функции подавления размытости подрагивание фотоаппарата автоматически устраняется. Тем не менее, с помощью этой функции не удастся в достаточной степени устранить размытость из-за движения объекта.

- Выберите режим (Высок. чувствит.) в режиме выбора сцены.

- Выберите большее значение чувствительности ISO, чтобы увеличить скорость спуска затвора, и нажимайте кнопку затвора до того, как объект успеет сдвинуться.

Примечания

- Для обработки изображения потребуется некоторое время.

- При съемке с использованием вспышки функция подавления размытости не работает.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы