Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Размер фотосн. / Разм. панорам. изобр. / Размер фильма

## Размер фотосн. / Разм. панорам. изобр. / Размер фильма

Размер изображения во время фотосъемки
Размер изображения в простом режиме
Размер изображения во время съемки в режиме “Панорамный обзор”
Размер изображения во время видеосъемки
Размер изображения определяет размер файла изображения, который записывается при выполнении фотосъемки.
Чем больше размер изображения, тем больше деталей будет воспроизводиться при печати фотоснимков на бумаге большого формата. Чем меньше размер изображения, тем большее количество изображений можно записать.

### Размер изображения во время фотосъемки

1. MENU (Размер фотосн.) требуемый размер

| Размер фотосн. (По горизонтали × по вертикали) | Рекомендации по использованию | Количество изображений | Печать
| (4320×3240) | Для печати до формата A3+ | Меньше Больше | Высококачественная Низкокачественная
| (3648×2736) | Для отпечатков формата до A3
| (2592×1944) | Для печати формата от 10×15 см до A4
| (640×480) | Для вложений электронной почты
| (4320×2432) | Для просмотра на телевизорах высокой четкости и печати вплоть до формата А3 | Меньше Больше | Высококачественная Низкокачественная
| (1920×1080) | Для просмотра на телевизоре высокой четкости

Примечание

- При печати фотоснимков, записанных в формате 16:9, или панорамных изображений оба их края могут быть обрезанными.

### Размер изображения в простом режиме

1. MENU [Размер фотосн.] требуемый размер

| Больш. | Съемка изображений размером [14M].
| Мален. | Съемка изображений размером [5M].

### Размер изображения во время съемки в режиме “Панорамный обзор”

1. MENU (Разм. панорам. изобр.) требуемый размер

| (Стандартная) (По горизонтали: 4912 × 1080) (По вертикали: 3424 × 1920) | Фотосъемка изображений стандартного размера.
| (Широкая) (По горизонтали: 7152 × 1080) (По вертикали: 4912 × 1920) | Широкоформатная фотосъемка.
| (360°) По горизонтали: 11520 × 1080 | Съемка изображений с углом обзора 360 градусов.

### Размер изображения во время видеосъемки

Чем больше размер изображения видеозаписи, тем выше его качество.
Отснятые этим фотоаппаратом видеофрагменты записываются в формате AVI (Motion JPEG), прибл. 30 кадр/с.

1. MENU (Размер фильма) требуемый размер

DSC-W620

| Размер фильма | Рекомендации
| 1280x720 | Для просмотра на телевизорах с высокой четкостью.
| VGA (640 × 480) | Для просмотра на экране телевизора.
| QVGA (320 × 240) | Для отправки в качестве вложения электронной почты.

DSC-S5000

| Размер фильма | Рекомендации
| VGA (640 × 480) | Для просмотра на экране телевизора.
| QVGA (320 × 240) | Для отправки в качестве вложения электронной почты.

В начало страницы