Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности / Информация о фотоаппарате > Меры предосторожности > Батареи (только для модели DSC-S5000)

## Батареи (только для модели DSC-S5000)

О батарее
Проверка оставшегося заряда батареи
Батареи, которые можно и которые нельзя использовать с фотоаппаратом
Щелочные батареи (прилагаются)/никель-оксидная батарея повышенной емкости (продается отдельно)
Никель-металлогидридные батареи (продаются отдельно)

### О батарее

- Обращайтесь с батареей бережно, не разбирайте, не модифицируйте, берегите от физического воздействия, ударов и падений, не наступайте на нее.

- Не используйте деформированную или поврежденную батарею.

- Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов.

- Если фотоаппарат не используется в течение длительного времени или батареи разряжены, извлеките их из фотоаппарата.

### Проверка оставшегося заряда батареи

A: высокий
B: низкий

- На экране отображается индикатор оставшегося заряда.

- Для отображения правильных показаний индикатора оставшегося заряда потребуется примерно одна минута.

- В некоторых случаях показания индикатора оставшегося заряда могут быть неверными.

- В случае установки для параметра [Эко-режим] значения [Стандартный] или [Максимум], если фотоаппарат не используется в течение определенного времени при включенном питании, экран потемнеет, а затем фотоаппарат автоматически отключится (функция автоматического выключения питания).

### Батареи, которые можно и которые нельзя использовать с фотоаппаратом

В следующей таблице значок указывает, что батарею можно использовать, а значок указывает, что батарею использовать нельзя.

Тип батареи | Прилагается | Поддерживается | Перезаряжаемая
Щелочные батарейки LR6 (размер AA)* |  |  |
HR15/51: никель-металлогидридные батарейки HR6 (размер AA)* |  |  |
Никель-оксидные батарейки повышенной емкости ZR6 (размер AA)* |  |  |
Литиевые батарейки |  |  |
Марганцевые батарейки |  |  |
Никель-кадмиевые батареи |  |  |

* Перед использованием батарей ознакомьтесь с мерами предосторожности для каждого типа батареи.
В случае падения напряжения или возникновения других проблем, связанных батареями, исправная работа неподдерживаемых не гарантируется.

### Щелочные батареи (прилагаются)/никель-оксидная батарея повышенной емкости (продается отдельно)

- Щелочные батареи/никель-оксидную батарею повышенной емкости нельзя перезаряжать.

- Срок службы щелочных батарей/никель-оксидных батарей повышенной емкости меньше срока службы никель-металлогидридных батарей. По этой причине питание может отключиться, даже если индикатор оставшегося заряда батарей показывает достаточный оставшийся срок службы батарей.

- Эксплуатационные качества существенно отличаются в зависимости от фирмы изготовителя и типа батареи, и в некоторых случаях срок службы батарей может быть чрезвычайно коротким. Это особенно характерно при низких температурах, поэтому, возможно, не удастся выполнить съемку при температурах ниже 5°C.

- Не используйте новые и старые батареи вместе.

- При использовании щелочных батарей/никель-оксидной батареи повышенной емкости оставшийся заряд батарей может отображаться неточно.

- В силу особенностей щелочных батарей/никель-оксидной батареи повышенной емкости оставшееся время съемки и оставшееся время воспроизведения сильно отличаются. По этой причине фотоаппарат может отключиться при выдвинутом объективе во время переключения режимов. В этом случае замените батареи новыми. Использование никель-металлогидридных батарей позволяет дольше пользоваться фотоаппаратом.

### Никель-металлогидридные батареи (продаются отдельно)

- Не снимайте наружные уплотнения и не повреждайте батареи. Никогда не используйте батареи, с которых были полностью или частично удалены уплотнения, или батареи, которые каким-либо способом расслоились. Это может привести к утечкам, взрыву или перегреву батареи, что может стать причиной получения ожога или травмы. Это может стать причиной неисправности зарядного устройства.

- Не переносите и не храните никель-металлогидридные батареи вместе с металлическими предметами. Металлические предметы могут замкнуть накоротко полюсы + и –, приводя к опасности нагрева или возгорания.

- Если полюса никель-металлогидридных батарей загрязнены, батареи не могут быть заряжены надлежащим образом. Протрите их сухой тканью и т.д.

- Во время приобретения, а также после длительного хранения никель-металлогидридные батареи могут быть заряжены не полностью. Это типично для данного типа батарей и не является неисправностью. Если это произойдет, то для устранения проблемы несколько раз полностью разрядите и перезарядите батареи.

- При выполнении перезарядки никель-металлогидридных батарей до того, как будет полностью израсходован весь имеющийся заряд, предупреждение о низком заряде батарей может отобразиться быстрее, чем ожидается. Это называется “эффектом памяти”.* В этом случае поможет зарядка батарей только после полного использования существующего заряда.

* “Эффект памяти” - ситуация, в которой емкость батарей временно понижается.

- Для полного расхода заряда батарей установите фотоаппарат в режим показа слайдов и оставьте его в таком состоянии до тех пор, пока заряд батарей не израсходуется.

- Не используйте одновременно новые и использованные батареи.

- Не подвергайте батареи воздействию воды. Батарея не является водостойкой.

В начало страницы