Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > ISO

## ISO

Настройка чувствительности к световому потоку, если для фотоаппарата установлен режим автопрограммы. Во время видеосъемки можно установить только значение [Авто], а чувствительность ISO выбрать не удастся.

1. MENU (ISO) требуемый режим

| (Авто) | Автоматическая установка чувствительности ISO.
| ///// | Размытость изображения при съемке в темных местах или с движущимися объектами можно уменьшить, увеличивая чувствительность ISO (выбор большего значения).

Регулировка чувствительности ISO (Рекомендуемая величина экспозиции)
Чувствительность ISO - это оценка скорости записи носителя, включающего датчик изображения, на который поступает свет. Даже при одинаковой выдержке изображения будут различаться в зависимости от чувствительности ISO.
Высокая чувствительность ISO
Запись яркого изображения даже в темных местах при увеличении скорости затвора для снижения размытости.
Однако при этом может увеличиваться количество помех на изображении.
Низкая чувствительность ISO
Изображение получается более сглаженным.
Однако при недостаточной экспозиции изображение может быть более темным.
Смежная тема
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы