Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Tagningsinställningar > Digital zoom

## Digital zoom

Total zoomskala vid användning av Smart zoom (inklusive optisk zoom 5×)
Används för att välja digitalt zoomläge. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom (upp till 5×). När den förstoringsgraden överskrids använder kameran antingen smart zoom eller digital precisionszoom.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Digital zoom] önskat läge

| Smart () | Bilden förstoras digitalt inom ett område där den inte blir förvrängd, i förhållande till bildstorleken (smart zoom).
| Precision () | Förstorar alla bildstorlekar med den totala zoomskalan på ungefär 10×, inklusive den optiska zoomens 5×. Observera dock att bildkvaliteten försämras utanför det optiska zoomområdet (digital precisionszoom).
| Av | Den digitala zoomen används ej.

Observera

- Den digitala zoomfunktionen går inte att använda i följande fall:

- I panoreringsläget

- I filmläget (endast DSC-S5000)

- När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad.

- När [Självutlösare] är inställt på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

- Den smarta zoomfunktionen kan inte användas när du spelar in filmer eller om bildstorleken är inställd på [14M] eller [16:9(11M)].

- Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.

### Total zoomskala vid användning av Smart zoom (inklusive optisk zoom 5×)

Den möjliga förstoringen varierar beroende på bildstorleken.

Storlek | Maximal förstoringsgrad
10M | Ungefär 5,9×
5M | Ungefär 8,3×
VGA | Ungefär 33×
16:9(2M) | Ungefär 11×

Tillbaka till överst