Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Felsökning > Varningsindikatorer och meddelanden > Meddelanden

## Meddelanden

Om något av följande meddelanden tänds så följ anvisningarna.

- Batteriet är för svagt.
  DSC-W620: Ladda batteriet omedelbart.
  DSC-S5000: Sätt i nya batterier eller laddade nickelmetallbatterier (säljs separat).
  Beroende på användningsförhållandena eller batteritypen kan det hända att indikatorn börjar blinka trots att det fortfarande finns 5 minuters till 10 minuters batteritid kvar.

Systemfel. Starta enheten igen.

- Stäng av kameran och slå på den igen.

Kamera överhettad Låt den svalna (endast DSC-W620)

- Kameran har blivit för varm. Det kan hända att kameran stängs av automatiskt eller att det inte går att spela in filmer. Låt kameran ligga på ett svalt ställe tills den svalnat.

Internminnesfel

- Stäng av kameran och slå på den igen.

Sätt i minneskortet igen.

- Det insatta minneskortet går inte att använda i den här kameran. [Mer information]

- Minneskortets kontaktdel är smutsig.

- Minneskortet är skadat.

Felaktig minneskortstyp.

- Det insatta minneskortet går inte att använda i den här kameran. [Mer information]

Buffert överskriden. Skrivning till media slutfördes inte i tid.

- Om du använder ett minneskort som har spelats in på och raderats upprepade gånger eller som formaterats på en annan kamera, kan dataskrivningshastigheten var för långsam. Säkerhetskopiera först viktiga data på kortet till en dator och formatera sedan om kortet innan det används. [Mer information]

- Skrivhastigheten för minneskortet som du använder är inte tillräcklig för filminspelning. Vi rekommenderar att du använder följande sorters minneskort (DSC-W620):

- ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ”Memory Stick PRO-HG Duo”

- SD-kort (klass 4 eller snabbare)

- Skrivhastigheten för minneskortet som du använder är inte tillräcklig för filminspelning. Vi rekommenderar att du använder följande sorters minneskort (DSC-S5000):

- ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”

- SD-kort (klass 2 eller snabbare)

Kan inte identifiera internminnet. Formatera och använd igen.
Kan inte identifiera minneskortet. Formatera och använd igen.

- Formatera om lagringsmediet. [Mer information]

Minneskortet är låst. Kontrollera fliken.

- Det använda minneskortet har en skrivskyddsomkopplare som är inställd på LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget.

Detta är ett minneskort som endast går att läsa.

- Kameran kan inte lagra bilder eller radera bilder på detta minneskort.

Inga bilder

- Det finns inga uppspelningsbara bilder lagrade i internminnet.

- Det finns inga uppspelningsbara bilder lagrade i denna mappen på minneskortet.

Inga stillbilder

- Vald mapp innehåller inte någon fil som kan spelas upp i ett bildspel.

Fil som denna kamera inte kan känna igen upptäckt

- Du har försökt radera en mapp som innehåller en fil som inte kan spelas upp med den här kameran. Radera filen med en dator och radera därefter mappen.

Mappfel. Kan inte spela in till vald mapp. Välj en annan mapp.

- Det finns redan en annan mapp vars namn börjar på samma tre siffror på minneskortet (till exempel 123MSDCF och 123ABCDE). Välj en annan mapp [Mer information] eller skapa en ny mapp [Mer information].

Kan ej skapa fler mappar

- Det finns en mapp vars namn börjar på ”999” på minneskortet. Det går inte att skapa fler mappar i så fall.

Mappen skyddad.

- Du försökte radera en mapp som endast går att läsa på en dator.

Filen kan ej visas

- Det har uppstått något fel medan en bild visades.
  Vi kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror.

Mapp endast för läsning

- Du har valt en mapp som inte går att ställa in som lagringsmapp på kameran. Välj en annan mapp. [Mer information]

Filskydd

- Ta bort skyddet. [Mer information]

För stor bild

- Du försöker spela upp en bild med en bildstorlek som inte går att visa på den här kameran.

Kan ej upptäcka ansikte att retuschera

- Det kan hända att vissa bilder inte går att retuschera beroende på själva bilden.

(Vibrationsvarningsindikator)

- Det kan hända att bilden blir suddig på grund av kameraskakningar om ljuset är för svagt. Använd blixten, slå på bildstabiliseringsfunktionen eller montera kameran på ett stativ så att den står stadigt.

Detta minneskort saknar stöd för 1280x720.

- För att spela in filmer rekommenderar vi att du använder ett minneskort på minst 1 GB.

Stäng av och slå på kameran

- Det har blivit fel på objektivet.

Maximalt antal bilder redan valda.

- Upp till 100 filer går att välja i läget [Flera bilder].

- Det går att lägga till -markeringar (utskriftsmarkeringar) för upp till 999 filer.

Denna manöver kan ej utföras för ostödda filer.

- Kamerans bearbetnings- och redigeringsfunktioner går inte att använda för bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror.

Kameran är överhettad och kan inte lagra några bilder för tillfället. (endast DSC-W620)

- Kameran har blivit för varm. Det går inte att spela in bilder förrän temperaturen har sjunkit.

Inspelningen har avbrutits eftersom kameran är överhettad. (endast DSC-W620)

- Inspelningen har stoppats på grund av att temperaturen steg under filminspelningen. Vänta tills temperaturen sjunkit.

Tillbaka till överst