Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Заходи безпеки > Батареї (стосується лише фотоапарата DSC-S5000)

## Батареї (стосується лише фотоапарата DSC-S5000)

Про батарею
Про залишковий заряд акумулятора
Батареї, які можна/не можна використовувати з фотоапаратом
Про лужні батареї (додаються)/батареї Oxy Nickel Primary Battery (продаються окремо)
Про нікель-металгідридні акумулятори (продаються окремо)

### Про батарею

- Уникайте неналежного поводження з батареєю, не розбирайте та не змінюйте конструкцію батареї, не піддавайте її фізичному впливові або ударному навантаженню через стукання, падіння або ступання на батарею.

- Не використовуйте деформовану або пошкоджену батарею.

- Не використовуйте батарею, що вже використовувалася, з новою батареєю, або різні типи батарей.

- Виймайте батареї з фотоапарата, якщо він не використовується протягом тривалого часу або якщо заряд батарей скінчився.

### Про залишковий заряд акумулятора

A: високий заряд
B: низький заряд

- Індикатор залишкового заряду відображається на екрані.

- Для відображення правильного стану індикатора залишкового заряду потрібна приблизно одна хвилина.

- Правильність індикації залишкового заряду залежить від певних умов.

- Якщо для налаштування [Еко-режим] встановлено значення [Стандартний] або [Максимум], і фотоапарат з увімкненим живленням не виконує жодних операцій протягом певного проміжку часу, дисплей згасне, і фотоапарат автоматично вимкнеться (автоматичне вимкнення живлення).

### Батареї, які можна/не можна використовувати з фотоапаратом

У наведеній нижче таблиці позначка означає, що батарею можна використовувати, у той час як позначка означає, що батарею не можна використовувати.

Тип батареї | Додається | Підтримується | Акумулятор
Лужні елементи живлення LR6 (розмір AA)* |  |  |
HR15/51: нікель-металогідридні елементи живлення HR6 (розмір AA)* |  |  |
Первинні киснево-нікелеві елементи живлення ZR6 (розмір AA)* |  |  |
Літієві елементи живлення |  |  |
Манганові елементи живлення |  |  |
Елементи живлення Ni-Cd |  |  |

* Перш ніж використовувати батареї, прочитайте такі попередження стосовно кожного типу батарей.
Щодо батарей, які не підтримуються, то в разі падіння напруги або виникнення інших проблем через властивості батарей збереження виробом експлуатаційних характеристик не гарантується.

### Про лужні батареї (додаються)/батареї Oxy Nickel Primary Battery (продаються окремо)

- Лужні батареї/батареї Oxy Nickel Primary Battery не можна заряджати.

- Лужні батареї/батареї Oxy Nickel Primary Battery мають менший ресурс порівняно з нікель-металгідридними акумуляторами. Через це живлення може вимкнутися, навіть якщо індикатор залишкового заряду показує, що батарея ще має достатній рівень заряду.

- Продуктивність батареї сильно різниться залежно від виробника та типу батареї. У деяких випадках ресурс батареї може бути надзвичайно маленьким. Особливо це стосується низьких температур. Можливо, не вдасться зробити знімки за температури нижче 5 °C.

- Не використовуйте нові батареї разом зі старими.

- Індикатор залишкового заряду може не відображати правильну інформацію, якщо використовуються лужні батареї/батареї Oxy Nickel Primary Battery.

- Характеристики лужних батарей/батарей Oxy Nickel Primary Battery обумовлюють велику різницю між доступним часом зйомки та доступним часом відтворення. Тому фотоапарат може вимкнутися з витягнутим об’єктивом під час перемикання перемикача режимів. У такому разі замініть батареї на нові. Використання нікель-металгідридних акумуляторів дає змогу знімати протягом тривалішого часу.

### Про нікель-металгідридні акумулятори (продаються окремо)

- Не відокремлюйте зовнішні етикетки та не пошкоджуйте батареї. Не використовуйте батареї, етикетки з яких були частково або повністю зняті, або батареї, які потріскалися будь-яким чином. Це може призвести до протікання, вибуху або нагрівання батареї та спричинити тілесні опіки або ушкодження. Це може спричинити несправність зарядного пристрою.

- Не носіть і не зберігайте нікель-металгідридні акумулятори разом із металевими предметами. Оскільки металеві предмети можуть призвести до короткого замикання кінців «+» і «–», існує небезпека перегрівання або пожежі.

- Якщо полюси нікель-металгідридних акумуляторів брудні, акумулятори можуть не заряджатися належним чином. Протріть їх сухою ганчіркою тощо.

- Після придбання, або якщо нікель-металгідридні акумулятори не використовувалися протягом тривалого часу, вони можуть не зарядитися повністю. Це звичайно для цього типу батареї та не є несправністю. Якщо це станеться, повторне використання акумуляторів до кінця з подальшим повторним заряджанням має усунути цю проблему.

- Якщо перезарядити нікель-металгідридні акумулятори до того, як буде використано весь існуючий заряд, попередження про низький заряд батареї може відобразитися раніше, ніж очікувалося. Це називається «ефектом пам’яті»*. Якщо виникне така проблема, її можна буде усунути, зарядивши акумулятори тільки після повного використання існуючого заряду.

* «Ефект пам’яті» — це ситуація, коли ємність батареї тимчасово знижується.

- Щоб використати акумулятори до кінця, установіть на фотоапараті режим показу слайдів і залиште його, доки заряд акумуляторів не буде повністю витрачено.

- Не використовуйте нові акумулятори разом зі старими.

- Не піддавайте акумулятори впливу води. Акумулятори не є водостійкими.

Нагору