Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Заходи безпеки > Акумулятор (стосується лише фотоапарата DSC-W620)

## Акумулятор (стосується лише фотоапарата DSC-W620)

Про заряджання акумулятора
Ефективне використання акумулятора
Про залишковий заряд акумулятора
Як зберігати акумулятор
Про ресурс акумулятора
Сумісний акумулятор

### Про заряджання акумулятора

- Перед першим використанням фотоапарата зарядіть акумулятор (додається).

- Акумулятор можна заряджати, навіть якщо він розряджений не повністю. Крім того, можна користуватися акумулятором, навіть якщо він заряджений не повністю.

- Радимо заряджати акумулятор за навколишньої температури від 10 °C до 30 °C. За межами цього температурного діапазону ефективне зарядження акумулятора може не відбутися.

### Ефективне використання акумулятора

- В умовах низької температури продуктивність акумулятора зменшується. Тривалість використання акумулятора в холодних місцях буде коротшою. Для забезпечення тривалішого часу роботи акумулятора радимо зробити таке.

- Зігрійте акумулятор, поклавши його в кишеню біля тіла, і вставте його у фотоапарат безпосередньо перед зйомкою.
  (Якщо в кишені також присутні інші металеві предмети, наприклад ключі, пам’ятайте про можливість короткого замикання.)

- У разі частого застосування спалаху та функції наближення акумулятор може швидко розрядитися.

- Рекомендуємо мати під рукою запасні акумулятори, сумарний заряд яких у два або три рази перекриває очікуваний час зйомки, і робити пробні кадри перед зйомкою остаточних фотознімків.

- Не піддавайте акумулятор впливу води. Акумулятор не є водостійким.

- Не залишайте акумулятор в дуже гарячих місцях, наприклад у машині або під прямим сонячним промінням.

- Якщо контакти акумулятора брудні, фотоапарат може не ввімкнутися, а сам акумулятор може заряджатися не повністю. У такому разі обережно витріть пил м’якою ганчіркою.

### Про залишковий заряд акумулятора

- Індикатор залишкового заряду відображається на екрані.

A: високий заряд
B: низький заряд

- Для відображення правильного стану індикатора залишкового заряду потрібна приблизно одна хвилина.

- Правильність індикації залишкового заряду залежить від певних умов.

- Якщо для налаштування [Еко-режим] встановлено значення [Стандартний] або [Максимум], і фотоапарат з увімкненим живленням не виконує жодних операцій протягом певного проміжку часу, дисплей згасне, і фотоапарат автоматично вимкнеться (автоматичне вимкнення живлення).

### Як зберігати акумулятор

- Повністю розрядіть акумулятор та зберігайте його в сухому прохолодному місці. Для підтримки належного функціонування акумулятора, що перебуває на зберіганні, повністю заряджайте його та використовуйте у фотоапараті до повного розряджання принаймні один раз на рік.

- Для вичерпання заряду акумулятора залиште фотоапарат увімкненим у режимі показу слайдів, доки він не вимкнеться.

- Для запобігання корозії контактів, короткому замиканню тощо обов’язково використовуйте пластиковий пакет для перенесення та зберігання акумулятора.

### Про ресурс акумулятора

- Ресурс акумулятора обмежений. Унаслідок плину часу та частого використання ємність акумулятора зменшується. Якщо тривалість роботи акумулятора суттєво зменшилася, можливо, варто замінити його на новий.

- Ресурс акумулятора може бути різним залежно від умов зберігання та користування, а також від особливостей робочого середовища.

### Сумісний акумулятор

- Із цією моделлю можна використовувати акумулятор NP-BN (додається) або NP-BN1 (продається окремо).

Нагору