Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розмір фотозн. / Розмір панор. зображення / Розмір фільму

## Розмір фотозн. / Розмір панор. зображення / Розмір фільму

Розмір зображення в режимі фотозйомки
Розмір зображення у спрощеному режимі
Розмір зображення в режимі панорамної зйомки
Розмір зображення в режимі відео
Розмір зображення визначає розмір файлу, який записується під час зйомки.
Що більше розмір зображення, то більше деталей відображатиметься в разі друку зображення на папері великого формату. Що менше розмір зображення, то більше зображень можна записати.

### Розмір зображення в режимі фотозйомки

1. MENU (Розмір фотозн.) потрібний розмір

| Розмір фотозн. (Горизонтальний × вертикальний) | Призначення | Кількість зображень | Друк
| (4320×3240) | Для відбитків формату до A3+ | Менше Більше | Висока якість Низька якість
| (3648×2736) | Для відбитків формату до A3
| (2592×1944) | Для відбитків розміру від 10×15 см до A4
| (640×480) | Для надсилання електронною поштою
| (4320×2432) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості та друку у форматі до А3 | Менше Більше | Висока якість Низька якість
| (1920×1080) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості

Примітка

- У разі друку фотографій, знятих у форматі 16:9, а також панорамних зображень обидва краї знімка може бути обрізано.

### Розмір зображення у спрощеному режимі

1. MENU [Розмір фотозн.] потрібний розмір

| Великий | Зйомка зображень розміром [14M].
| Малий | Зйомка зображень розміром [5M].

### Розмір зображення в режимі панорамної зйомки

1. MENU (Розмір панор. зображення) потрібний розмір

| (Стандартний) (Горизонтально: 4912 × 1080) (Вертикально: 3424 × 1920) | Зйомка зображень стандартного розміру.
| (Широкий) (Горизонтально: 7152 × 1080) (Вертикально: 4912 × 1920) | Зйомка широкоформатних зображень.
| (360°) Горизонтально: 11520 × 1080 | Зйомка зображень із кутом 360 градусів.

### Розмір зображення в режимі відео

Що більше розмір відеозображення, то вища його якість.
Відео, відзняті цим фотоапаратом, записуються у форматі AVI (Motion JPEG) із частотою 30 кадрів/с.

1. MENU (Розмір фільму) потрібний розмір

DSC-W620

| Розмір фільму | Призначення
| 1280x720 | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості.
| VGA (640 × 480) | Для перегляду на екрані телевізора.
| QVGA (320 × 240) | Для надсилання електронною поштою.

DSC-S5000

| Розмір фільму | Призначення
| VGA (640 × 480) | Для перегляду на екрані телевізора.
| QVGA (320 × 240) | Для надсилання електронною поштою.

Нагору