Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > SteadyShot

## SteadyShot

Вибір режиму попередження розмитості.

1. MENU (SteadyShot) потрібний режим

| (Вимк.) | Режим попередження розмитості не використовується.
| (Авто) | Автоматична активація функції попередження розмитості за умов зйомки, які можуть спричинити тремтіння фотоапарата. Зображення можна стабілізувати навіть під час використання функції масштабування для збільшення об’єкта, що перебуває на великій відстані.

Поради щодо запобігання розмитості
Під час зйомки фотоапарат випадково змінив положення. Цей ефект називається «Тремтіння фотоапарата». З іншого боку, якщо під час зйомки положення змінив об’єкт, цей ефект відомий як «розмитість об’єкта». Крім того, ефекти тремтіння фотоапарата та розмитості об’єкта часто виникають за умов тьмяного освітлення або довгої витримки, наприклад у режимах (Нічний портрет) або (Нічна Сцена). У такому разі керуйтеся під час зйомки порадами, наведеними нижче.
Тремтіння фотоапарата
Коли ви тримаєте фотоапарат і натискаєте кнопку затвора, ваші руки або тіло тремтять. Це призводить до розмитості всього екрана.

- Щоб забезпечити стійкість фотоапарата, використовуйте штатив або розташовуйте фотоапарат на рівній поверхні.

- Здійснюйте зйомку із 2-секундною затримкою автоспуску та стабілізуйте фотоапарат, міцно притиснувши руки до тіла після натиснення кнопки затвора.

Розмиття об’єкта
Навіть незважаючи на стійке положення фотоапарата, об’єкт рухається під час експозиції. Тому після натиснення кнопки затвора об’єкт на знімку виходить розмитим. Ефект тремтіння фотоапарата автоматично зменшується під час використання функції попередження розмитості. Однак ця функція майже не зменшує ефект розмитості об’єкта.

- Виберіть режим (Висока чутливість) у меню вибору сцени.

- Виберіть вище значення чутливості ISO, щоб скоротити витримку затвора, і натисніть кнопку затвора, перш ніж об’єкт почне рухатися.

Примітки

- Для обробки зображення потрібен певний час.

- У разі зйомки зі спалахом функція попередження розмитості не працює.

Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах записування
Нагору