Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění / O fotoaparátu > Upozornění > Upozornění

## Upozornění

Vnitřní paměť a záloha paměťové karty
Soubory databáze
Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech:
Při přenášení
Provozní teploty
Kondenzace
Vestavěné funkce fotoaparátu
Kompatibilita dat snímků
Poznámky pro přehrávání videoklipů na jiných zařízeních
Poznámky k displeji a objektivu

### Vnitřní paměť a záloha paměťové karty

Pokud je rozsvícená kontrolka přístupu, fotoaparát nevypínejte, nevyjímejte akumulátory ani neodstraňujte paměťovou kartu. V opačném případě může dojít k poškození dat ve vnitřní paměti nebo paměťové karty. Nezapomeňte chránit svá data a vytvořit si záložní kopii.

### Soubory databáze

Když do fotoaparátu vložíte paměťovou kartu bez souboru databáze a zapnete fotoaparát, část kapacity paměťové karty je automaticky využita k vytvoření souboru databáze. Může chvíli trvat, než budete moci provést další operaci.

### Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech:

- Na příliš horkých, studených nebo vlhkých místech
  Například v autě zaparkovaném na slunci se může tělo fotoaparátu zdeformovat, a to může způsobit poruchu.

- Na přímém slunci nebo blízko topného tělesa
  Tělo fotoaparátu může změnit barvu nebo se zdeformovat, a to může způsobit poruchu.

- Na místech vystavených silným vibracím

- V blízkosti silného magnetického pole

- Na místech, kde je hodně písku nebo prachu (DSC-TX100 / TX100V)
  Dbejte na to, aby se do fotoaparátu nedostal písek nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti, v některých případech neopravitelné.

### Při přenášení

- S digitálním fotoaparátem v zadní kapse kalhot nebo sukně si nikdy nesedejte na židli ani jiná místa, protože by mohlo dojít k poruše nebo poškození fotoaparátu.

### Provozní teploty

- Nedoporučuje se fotografovat na extrémně studených nebo teplých místech mimo tento rozsah teplot. Váš fotoaparát je sestrojen pro používání za těchto teplot:

- DSC-TX10: mezi –10°C a 40°C.

- DSC-TX100 / TX100V: mezi 0°C a 40°C.

### Kondenzace

- Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí na teplé místo, může uvnitř nebo vně fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato sražená vlhkost může způsobit poruchu funkčnosti fotoaparátu.

- Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, postupujte následovně:

- Vyjměte akumulátor a paměťovou kartu a otevřete kryt akumulátoru/paměťové karty, potom fotoaparát uložte na suché místo, dokud se vlhkost nevypaří. (DSC-TX10)

- Vypněte fotoaparát a počkejte zhruba hodinu, aby se vlhkost odpařila. (DSC-TX100 / TX100V)

Pokud se pokusíte fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu, nebudete mít ostré snímky.

### Vestavěné funkce fotoaparátu

- Tento návod popisuje jednotlivé funkce zařízení kompatibilních/nekompatibilních s funkcí GPS, zařízení kompatibilních/nekompatibilních s TransferJet, zařízení kompatibilních/nekompatibilních s 1080 60i a zařízení kompatibilních/nekompatibilních s 1080 50i.

- Abyste zjistili, zda váš fotoaparát podporuje funkci GPS, zkontrolujte název modelu.

- Zařízení kompatibilní s GPS: DSC-TX100V

- Zařízení nekompatibilní s GPS: DSC-TX10 / TX100

- Abyste zjistili, zda váš fotoaparát podporuje funkci TransferJet a zda je zařízením kompatibilním s 1080 60i nebo zařízením kompatibilním s 1080 50i, zkontrolujte následující značky na spodku fotoaparátu.
  Zařízení kompatibilní s TransferJet: (TransferJet)

- Zařízení kompatibilní s 1080 60i: 60i

- Zařízení kompatibilní s 1080 50i: 50i

- V letadle musí být funkce TransferJet vypnuta. Kromě toho se vždy řiďte všemi nařízeními platnými v oblasti, kde fotoaparát používáte.

- Neprohlížejte s tímto fotoaparátem snímky 3D na monitorech kompatibilních s 3D po delší dobu.

- Když na monitoru kompatibilním s 3D prohlížíte snímky 3D pořízené tímto fotoaparátem, můžete se začít cítit nepříjemně - mohou vás bolet oči nebo hlava a můžete se cítit vyčerpaně. Abyste těmto příznakům zabránili, doporučujeme provádět pravidelné přestávky.
  Délku a četnost nezbytných přestávek si však musíte stanovit sami, protože se mohou mezi jednotlivci lišit. Pokud se začnete cítit nepříjemně, přestaňte snímky 3D prohlížet, dokud se nebudete cítit lépe, v případě potřeby se obraťte na lékaře. Podívejte se také do návodu k použití dodaného se zařízením nebo aplikací, ke kterému jste připojili, nebo kterou používáte s tímto fotoaparátem.

Mějte na paměti, že zrak dětí se stále vyvíjí (zejména u dětí mladších 6 let). Než necháte dítě prohlížet snímky 3D, obraťte se na dětského nebo očního lékaře, a dbejte na to, aby se dítě při prohlížení těchto snímků řídilo výše uvedenými pokyny.

### Kompatibilita dat snímků

- Fotoaparát je v souladu s univerzálním standardem DCF (Design rule for Camera File system) asociace JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Společnost Sony nezaručuje, že fotoaparát bude přehrávat snímky zaznamenané nebo upravené jinými zařízeními nebo že bude jiné zařízení přehrávat snímky zaznamenané tímto fotoaparátem.

### Poznámky pro přehrávání videoklipů na jiných zařízeních

- Tento fotoaparát používá pro nahrávání ve formátu AVCHD profil MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Videoklipy nahrané tímto fotoaparátem ve formátu AVCHD nelze přehrát na následujících zařízeních.

- Ostatní zařízení kompatibilní s formátem AVCHD, která nepodporují High Profile

- Zařízení nekompatibilní s formátem AVCHD

Tento fotoaparát také používá pro nahrávání ve formátu MP4 profil MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Z tohoto důvodu nelze videoklipy nahrané tímto fotoaparátem ve formátu MP4 přehrávat na zařízeních, která profil MPEG-4 AVC/H.264 nepodporují.

- Disky v obrazové kvalitě s vysokým rozlišením (HD) můžete přehrát pouze na přehrávacích zařízeních formátu AVCHD. Přehrávač DVD nebo nahrávací přístroj DVD nedokáže přehrát disk nahraný v obrazové kvalitě s vysokým rozlišením (HD), protože tyto přístroje nejsou kompatibilní s formátem AVCHD. Pokud navíc vložíte disk v obrazové kvalitě s vysokým rozlišením (HD) nahraný ve formátu AVCHD do přehrávače DVD nebo nahrávacího zařízení DVD, nemusí být možné tento disk vysunout.

### Poznámky k displeji a objektivu

- Displej je vyroben za použití extrémně přesné technologie, takže více než 99,99 % pixelů je funkčních k efektivnímu použití. Přesto se na displeji mohou objevovat nepatrné černé nebo jasné tečky (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto tečky vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují nahrávání.

- Pokud na displej dopadnou kapky vody nebo jiné tekutiny a namočí jej, okamžitě displej otřete měkkým hadříkem. Pokud byste tekutinu na povrchu displeje ponechali, mohlo by to poškodit jeho kvalitu a způsobit poruchu. (DSC-TX100 / TX100V)

- Dlouhodobé vystavení displeje nebo objektivu přímému slunečnímu záření může způsobit poruchy. Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku.

- Na displej nepůsobte žádným tlakem. Displej může změnit barvu nebo může dojít k poruše displeje.

- Ve studeném prostředí mohou obrázky na displeji zanechávat opožděnou stopu. Nejedná se o závadu.

- Buďte opatrní, aby objektiv do ničeho nenarazil, nemanipulujte s ním silou.

Zpět nahoru