Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > ISO

## ISO

Když je fotoaparát nastaven na automatický program nebo když je ve volbě scény zvolena funkce (Pod vodou) (DSC-TX10), upraví světelnou citlivost.

1. MENU (ISO) požadovaný režim

| (Auto) | Automaticky nastaví citlivost ISO.
| ///// | Rozmazání snímku na tmavých místech nebo s pohybujícími se objekty lze snížit zvýšením citlivosti ISO (zvolením vyššího čísla).

Nastavení citlivosti ISO (Doporučený index expozice)
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače záznamového média, s jakou reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Vysoká citlivost ISO
Zaznamená jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje rozmazání zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamená snímek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
Tipy pro prevenci rozmazání
Ačkoli je fotoaparát stabilní, fotografovaný objekt se může během exponování pohnout a při stisku tlačítka spouště je pak zachycen rozmazaný. K omezení otřesů fotoaparátu dojde automaticky, funkce však účinně neodstraní rozmazání objektu.
K rozmazání objektu často dochází za špatného osvětlení nebo při nízké rychlosti závěrky.
V takovém případě berte při snímání v úvahu následující tipy.

- Zvolte vyšší citlivost ISO, aby byla rychlost závěrky vyšší.

- Ve volbě scény si vyberte režim (Vysoká citlivost).

Poznámka

- Možná nepůjde nastavit některé položky MENU, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Pro podrobnosti viz „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

Zpět nahoru