Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Prohlížení > Prohlížení videoklipů > Prohlížení videoklipů

## Prohlížení videoklipů

Zachycování fotografií během přehrávání videoklipu (DSC-TX100 / TX100V)

1. Stisknutím tlačítka (Přehrávání) přepněte fotoaparát do režimu přehrávání.

1. Vyberte videoklip pomocí / .

1. Dotkněte se ikony na displeji.

Když se během přehrávání dotknete displeje, objeví se ovládací tlačítka.

#### Na displeji při prohlížení videoklipů

Když se během přehrávání dotknete displeje, objeví se pruh přehrávání, který zobrazuje pozici v přehrávaném videoklipu, a ovládací tlačítka.
Na displeji se při prohlížení videoklipu objeví (DSC-TX100 / TX100V) , , , , nebo .
Zobrazená ikona se může lišit v závislosti na velikosti a kvalitě snímku.

Tlačítko | Činnost
| Přehrávání
| Pozastavení
| Přetáčení vpřed
| Přetáčení vzad
| Pomalé přehrávání
| Pomalé přehrávání vzad
| Další kapitola
| Předchozí kapitola
| Další snímek
| Předchozí snímek
| Nastavení hlasitosti
| Pořizování fotografií během přehrávání videoklipu
| Zavře ovládací panel

Poznámky

- Tlačítka na ovládacím panelu se mohou lišit v závislosti na stavu přehrávání.

- Když se v nastavení Přehled dat dotknete tlačítka pro přechod na další / předchozí kapitolu, obrazovka přejde na další / předchozí snímek.

### Zachycování fotografií během přehrávání videoklipu (DSC-TX100 / TX100V)

Během přehrávání videoklipu můžete přímo z obrazovky přehrávání videoklipu pořídit fotografii dotykem ikony .
Když je nahrávání dokončeno, přehrávání videoklipu se pozastaví.
Zobrazení pouze videoklipů na obrazovce přehledu
Stisknutím ikon MENU (Režim prohlížení) (Přehled složek (MP4)) nebo (Přehled AVCHD) můžete zobrazit pouze miniatury videoklipů na obrazovce přehledu.
DSC-TX10:
(Přehled složek (MP4)): Zobrazí miniatury videoklipů ve formátu MP4 na obrazovce přehledu.
(Přehled AVCHD): Zobrazí miniatury videoklipů ve formátu AVCHD na obrazovce přehledu.
DSC-TX100 / TX100V:
(Přehled složek (MP4)): Zobrazí miniatury videoklipů ve formátu MP4 na obrazovce přehledu.
(Přehled AVCHD):
Nahrané s [Formát videa] nastaveným na [AVCHD 50i/50p] nebo [AVCHD 60i/60p]. [Detaily]

- Když je videoklip přehrán až do konce, fotoaparát automaticky začne přehrávat další soubor videoklipu.

Poznámka

- Některé videoklipy nemusí být možné přehrát v jiných fotoaparátech.

Související téma
Režim prohlížení
Zpět nahoru