Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Řešení problémů > Výstražné indikátory a zprávy > Zobrazení vnitřní diagnostiky

## Zobrazení vnitřní diagnostiky

Pokud se objeví kód začínající písmenem, je spuštěna funkce vnitřní diagnostiky fotoaparátu. Dvě poslední číslice (označeno ) se liší podle stavu fotoaparátu.
Pokud není možné problém vyřešit, i když jste se několikrát pokusili o nápravné akce, fotoaparát asi vyžaduje opravu.
Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.
C:32:
E:95: (DSC-TX100V)

- Problém se týká hardwaru fotoaparátu. Vypněte a znovu zapněte napájení.

C:13:

- Fotoaparát nemůže číst nebo zapisovat data na paměťovou kartu. Zkuste několikrát vypnout a znovu zapnout fotoaparát nebo vyjmout a znovu vložit paměťovou kartu.

- U vnitřní paměti došlo k chybě formátování nebo byla vložena nezformátovaná paměťová karta. Naformátujte vnitřní paměť nebo paměťovou kartu. [Detaily]

- Vloženou paměťovou kartu nelze použít s fotoaparátem nebo jsou poškozena data. Vložte novou paměťovou kartu.

E:61:
E:62:
E:91:

- Došlo k poruše fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát, poté znovu zapněte napájení. [Detaily]

E:94:

- Došlo k poruše při zápisu nebo mazání dat. Oprava je nezbytná. Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Buďte připraveni poskytnout všechna čísla chybových kódů následujících po písmenu E.

Zpět nahoru