Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Řešení problémů > Řešení problémů > Blok akumulátorů a napájení

## Blok akumulátorů a napájení

Do fotoaparátu nelze vložit blok akumulátorů.

- Ujistěte se, že blok akumulátorů vkládáte správným směrem, a zasuňte jej tak daleko, až se uzamkne páčka pro vysunutí akumulátoru.

Fotoaparát nelze zapnout.

- Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí napájení fotoaparátu.

- Ujistěte se, že je blok akumulátorů vložen správně.

- Blok akumulátorů je vybitý. Nabijte blok akumulátorů.

- Konektory bloku akumulátorů jsou znečištěné. Opatrně je otřete měkkým hadříkem.

- Zkontrolujte, že blok akumulátorů je typu NP-BN1.

Napájení se náhle vypne.

- Vlivem teploty fotoaparátu a akumulátoru se napájení může vypnout automaticky na ochranu fotoaparátu. V takovém případě se před vypnutím napájení na displeji objeví hlášení.

- Pokud je funkce [Úspora energie] nastavena na [Standardní] nebo [Větší výdrž] a zapnutý fotoaparát po určitý časový interval neobsluhujete, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení bloku akumulátorů. Znovu fotoaparát zapněte.

- Pokud fotoaparát po určitou dobu nepoužíváte, když je napájení zapnuté a funkce [Úspora energie] je nastavená na [Vyp.] nebo pokud je fotoaparát napájen připojeným síťovým adaptérem, displej automaticky ztmavne, aby nedošlo k vypálení obrazu na displej. Pro opětovné zobrazení obrazu se displeje dotkněte. (DSC-TX100 / TX100V)

Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.

- Toto bývá způsobeno používáním fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném prostředí.

- Objevil se rozdíl mezi indikátorem zbývající kapacity a skutečným zbytkovým nabitím akumulátoru. Ukazatel srovnáte úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím. Za určitých okolností nemusí indikátor zbývajícího nabití ukazovat správně.

- Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase jej vyměnit za nový.

Indikátor napájení/nabíjení fotoaparátu při nabíjení akumulátoru bliká.

- Zkontrolujte, že blok akumulátorů je typu NP-BN1.

- Když použijete akumulátory, které se dlouho nepoužívaly, bude indikátor napájení/nabíjení blikat méně často. V takovém případě akumulátory z fotoaparátu vyjměte a znovu je vložte.

- Pro podrobnosti viz „Blok akumulátorů“ [Detaily].

Akumulátor není nabitý, ani když kontrolka napájení/nabíjení zhasne a nabíjení je ukončeno.

- K tomuto jevu dochází při nabíjení akumulátorů v extrémně teplém nebo studeném prostředí. Akumulátory nabíjejte v rozmezí vhodných teplot pro nabíjení mezi 10°C a 30°C.

Zpět nahoru