Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání funkcí 3D > Pořizování snímků 3D > Plynulé panoráma 3D

## Plynulé panoráma 3D

Při pohybu fotoaparátu se pořídí více snímků, které se pak poskládají do jednoho snímku 3D. Nahraný snímek lze přehrát na televizoru 3D.

1. (Nahr. režim) (Snímání 3D) (Plynulé panoráma 3D)

1. Srovnejte fotoaparát s okrajem objektu, který chcete fotografovat, a stiskněte tlačítko spouště.

- Před snímáním se objeví černá průhledná plocha (A). Tato plocha se nezaznamená.

- V režimu (Plynulé panoráma 3D) můžete změnit směr snímání dotykem (B).

1. Pohybujte fotoaparátem ke konci informačního proužku (C) podle indikace na displeji.

Tipy pro snímání v režimu plynulého panoramatu 3D
Abyste pořídili snímek 3D správně, pohybujte fotoaparátem pomalu. (Připravte si 5sekundový půlkruh.)
Pokud fotoaparátem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu, objeví se na displeji zpráva.
Doporučujeme vám, abyste si to před snímáním několikrát vyzkoušeli.
Pro snímky 3D se nejlépe hodí objekty v klidu.

- Určete scénu a stiskněte napůl tlačítko spouště, abyste uzamkli zaostření, expozici a vyvážení bílé. Pak stiskněte tlačítko spouště na doraz a pohybujte fotoaparátem.

Poznámky

- Snímání 3D není vhodné pro následující situace:

- Pokud se ve scéně nachází příliš velký objekt

- Pohybující se objekty

- Když je hlavní objekt příliš blízko fotoaparátu

- Snímky s malým kontrastem, například obloha, písečná pláž nebo trávník

- Snímky 3D se skládají ze souboru JPEG a souboru MPO. Pokud je některý ze souborů v počítači vymazán, fotoaparát pravděpodobně nebude pracovat správně.

- Pokud nemůžete fotoaparátem zabrat celý objekt v daném čase, objeví se na složeném snímku šedá oblast. Pokud se tak stane, pohybujte fotoaparátem rychleji, abyste zaznamenali plný snímek 3D.

- Protože dochází ke spojení několika snímků, spojená oblast nebude zaznamenána hladce.

- Za špatných světelných podmínek mohou být snímky rozmazané. Doporučujeme vám snímat snímky v jasném venkovním světle.

- V blikajícím světle, například ve světle zářivek, se snímek 3D nemusí podařit.

- Pokud je velký rozdíl v jasu, barvě nebo zaostření mezi celým úhlem záběru snímku 3D a úhlem záběru při uzamčení ostření AE/AF, snímek se nepodaří. Pokud se tak stane, změňte místo uzamčení AE/AF a zkuste to znovu.

- Snímání 3D může být zrušeno v následujících situacích:

- Pohybujete fotoaparátem příliš rychle nebo příliš pomalu.

- Fotoaparát se příliš třese.

- Tato funkce není vhodná pro podvodní snímání. (DSC-TX10)

Související téma
Prohlížení snímků 3D na televizoru 3D
Zpět nahoru