Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > Ostření

## Ostření

Ostření na objekty blízko okraje hledáčku
Způsob zaostření lze změnit. Je-li obtížné správně zaostřit v režimu automatického zaostření, použijte toto menu.
AF znamená „automatické ostření“, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.
Na displeji se objeví zvolený rámeček AF.

1. MENU (Ostření) požadovaný režim

V závislosti na nahrávacím režimu se nastavuje tlačítky zobrazenými na levé straně displeje.

| (Více. AF) | Automaticky ostří na předmět v celém rozsahu rámečku ostření. Když v režimu snímání statických snímků stisknete tlačítko spouště napůl, kolem zaostřené oblasti se zobrazí zelený rámeček. Když je funkce detekce obličejů aktivní, pracuje automatické ostření AF s prioritou na obličeje. Když je volba scény nastavena na režim (Pod vodou), je činnost ostření přizpůsobena snímání pod vodou. Když zaostříte pomocí napůl stisknutého tlačítka spouště, zobrazí se velký zelený rámeček (DSC-TX10).
| (Střed AF) | Automaticky zaostří na objekt ve středu rámečku. Při společném použití funkce uzamčení AF můžete libovolně měnit kompozici snímku.
| (Jednobod. AF) | Automaticky zaostří na extrémně malý objekt nebo úzkou oblast. Při společném použití funkce uzamčení AF můžete libovolně měnit kompozici snímku. Fotoaparát držte pevně, abyste neposunuli rámeček AF z objektu.

Poznámky

- Když používáte funkci [Digitální zoom] nebo [Iluminátor AF], je rámeček AF zrušen a zobrazí se tečkovaně. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu displeje.

- Když je režim ostření nastaven na něco jiného než [Více. AF], nelze používat funkci detekce obličejů.

- Pokud je aktivována funkce zaměřené ostření, fotoaparát ostří prioritně na objekt, který je zaměřován.

- Možná nepůjde nastavit některé položky MENU, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Pro podrobnosti viz „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

Rychlý výběr prioritního objektu
Dotykem displeje zobrazíte rámeček, potom napůl namáčkněte spoušť, aby se rámeček zaostřil. Pro zrušení zaostření se dotkněte ikony .

### Ostření na objekty blízko okraje hledáčku

Pokud objekt není zaostřený, proveďte následující:

1. Změňte kompozici snímku tak, aby byl objekt ve středu rámečku AF (A) a stisknutím tlačítka spouště napůl na objekt zaostřete (zámek AF).

1. Když indikátor zámku AE/AF (B) přestane blikat a zůstane svítit, vraťte se k původní kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště na doraz.

- Do doby, než zcela stisknete tlačítko spouště, můžete postup opakovat tolikrát, kolikrát to bude nutné.

Související téma
Zaměřené ostření
Zpět nahoru