Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Prohlížení) > Položky MENU (Prohlížení) > Vymazat

## Vymazat

Umožňuje vybrat nechtěné snímky pro vymazání.

1. Stisknutím tlačítka (Přehrávání) přepněte fotoaparát do režimu přehrávání.

1. (Vymazat) požadovaný režim

(Všechny kromě tohoto) | Vymaže snímky skupiny série, kromě snímku zvoleného v režimu zobrazení skupiny série. Po kroku 2 se dotkněte ikony [OK].
(Vše v této skupině série) | Vymaže naráz všechny snímky ve vybrané skupině série. Po kroku 2 se dotkněte ikony [OK].
(Toto foto) | Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku.
(Více snímků) | Umožňuje výběr a vymazání více snímků. Po kroku 2 proveďte následující. Vyberte snímek a pak se jej dotkněte. Opakujte výše uvedené kroky, dokud neoznačíte všechny snímky k vymazání. Opětovným dotykem snímku se značkou značku ze snímku odstraníte. Dotkněte se ikony MENU [OK]
(Vše. snímky z tohoto data) (Vše ve složce) (Všechny soub. přehl. AVCHD) | Vymaže najednou všechny snímky ve zvoleném rozsahu dat nebo složce, nebo všechny videoklipy v souborech přehledu AVC HD. Po kroku 2 se dotkněte ikony [OK].

Při výběru snímků můžete přepínat mezi režimem přehledu a režimem jednoho snímku
Když zvolíte (Více snímků), dotkněte se ikony na obrazovce přehledu pro návrat na obrazovku jednoho snímku, na obrazovce jednoho snímku se dotkněte ikony pro návrat na obrazovku přehledu.

- Mezi režimy přehledu a jednoho snímku můžete přepínat také v režimech [Chránit], [Poslat prostřed. TransferJet] nebo [Tisk (DPOF)].

Poznámky

- Při používání vnitřní paměti se snímek zobrazí v přehledu složek.

- Videoklip v souboru přehledu AVCHD je následující:

DSC-TX10: Videoklipy ve formátu AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Nahrané s [Formát videa] nastaveným na [AVCHD 50i/50p] nebo [AVCHD 60i/60p]. [Detaily]
Zpět nahoru