Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Wiedergabe) > MENU-Optionen (Wiedergabe) > Mit TransferJet senden

## Mit TransferJet senden

Empfangen von Bildern mit TransferJet
Verwenden gesondert erhältlicher TransferJet-kompatibler Geräte
TransferJet ist eine drahtlose Nahübertragungstechnologie, die den Datentransfer zwischen zwei nahe beieinander liegenden Produkten ermöglicht.
Um herauszufinden, ob Ihre Kamera mit der TransferJet-Funktion ausgestattet ist, prüfen Sie nach, ob die Kamera an der Unterseite mit dem Zeichen (TransferJet) versehen ist.
Mit einem Memory Stick mit TransferJet (gesondert erhältlich) können Bilder zwischen TransferJet-kompatiblen Geräten übertragen werden.
Weitere Einzelheiten zu TransferJet finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Memory Stick mit TransferJet.

1. Setzen Sie einen Memory Stick mit TransferJet in die Kamera ein.

1. Drücken Sie die Taste (Wiedergabe), um in den Wiedergabemodus zu schalten.

1. MENU (Mit TransferJet senden) gewünschter Modus

1. Übertragen Sie Bilder, indem Sie die -Zeichen (TransferJet) an der Kamera und am anderen Gerät aufeinander ausrichten.

Ein Meldeton wird abgegeben, sobald die Verbindung hergestellt wurde.

(Dieses Bild) | Das gegenwärtig angezeigte Bild wird im Einzelbildmodus gesendet.
(Mehrere Bilder) | Sie können mehrere Bilder auswählen und senden. Gehen Sie im Anschluss an Schritt 3 folgendermaßen vor. Wählen Sie ein Bild aus, das gesendet werden soll, und berühren Sie es. Wiederholen Sie den obigen Schritt, bis keine weiteren Bilder mehr gesendet werden sollen. Berühren Sie ein Bild mit einer -Markierung erneut, um die -Markierung zu entfernen. Berühren Sie [OK] [OK].

Hinweise

- Nur Standbilder können übertragen werden.

- Bis zu 10 Bilder können auf einmal übertragen werden. Für 3D-Bilder wird jedoch sowohl die MPO-Datei als auch die JPEG-Datei übertragen. Abhängig vom Empfangsgerät werden bis zu 20 Bilder empfangen.

- Stellen Sie [TransferJet] in (Einstellungen) auf [Ein] ein. [Details]

- In einem Flugzeug stellen Sie [TransferJet] in (Einstellungen) auf [Aus] ein [Details]. Befolgen Sie außerdem die Vorschriften am Nutzungsort.

- Die Verbindung wird abgebrochen, falls innerhalb von etwa 30 Sekunden keine Übertragung erfolgt. Wählen Sie in diesem Fall [Ja] und richten Sie die zwei -Zeichen (TransferJet) an der Kamera und dem anderen Gerät neu aus.

- In manchen Ländern und Regionen sind aufgrund der örtlichen Gesetze und Vorschriften keine Memory Stick mit TransferJet und Kameramodelle mit TransferJet erhältlich.

- Setzen Sie die Funktion [TransferJet] daher außerhalb des Landes bzw. der Region, wo Sie die Kamera gekauft haben, auf [Aus]. In manchen Ländern oder Regionen unterliegt die Datenübertragung mithilfe elektromagnetischer Wellen örtlichen Einschränkungen und Sie können sich durch die Nutzung der TransferJet-Funktion strafbar machen.

### Empfangen von Bildern mit TransferJet

1. Drücken Sie die Taste (Wiedergabe), um in den Wiedergabemodus zu schalten.

1. Richten Sie die -Zeichen (TransferJet) an Kamera und Sendegerät nah aufeinander aus, um Bilder zu empfangen.

Ein Meldeton wird abgegeben, sobald die Verbindung hergestellt wurde.
Tipps zum erfolgreichen Senden und Empfangen von Daten
Richten Sie die -Zeichen (TransferJet) an der Kamera und dem anderen Gerät nah aufeinander aus.

- Übertragungsrate und Reichweite hängen von dem Winkel ab, in dem die -Zeichen (TransferJet) aufeinander ausgerichtet sind.

- Bei Bedarf müssen Position und Winkel der Kamera geändert werden, bis die Kommunikation funktioniert.

- Das Senden und Empfangen von Daten erfolgt problemloser, wenn die -Zeichen (TransferJet) so aufeinander ausgerichtet werden, dass die beiden Kameras parallel zueinander liegen, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweise

- Nur Bilder, die sich auf der Kamera wiedergeben lassen, können gesendet oder empfangen werden.

- Diese Kamera kann nur MPO- und JPEG-Dateien empfangen.

- Falls während der Speicherung ein Bilddatenbankdateifehler auftritt, erscheint die Meldung „Bilddatenbankdatei wiederherstellen“ auf dem Bildschirm.

- Geben Sie Bilder, die nicht in der Bilddatenbankdatei registriert werden können, mit [Ordneransicht (Standbild)] wieder.

### Verwenden gesondert erhältlicher TransferJet-kompatibler Geräte

Wenn Sie getrennt erhältliche TransferJet-kompatible Geräte benutzen, stehen Ihnen weitere Dateiübertragungsfunktionen zur Übertragung von Bildern auf einen PC zur Verfügung.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres TransferJet-kompatiblen Gerätes.

- Beachten Sie bei der Verwendung TransferJet-kompatibler Geräte folgende Punkte.

- Schalten Sie die Kamera vor dem Gebrauch in den Wiedergabemodus.

- Wird kein Bild angezeigt, berühren Sie MENU (Einstellungen) (Haupteinstellungen) [LUN-Einstellung] [Einzeln].

- Solange die Verbindung besteht, können keine Daten auf die Kamera geschrieben oder von der Kamera gelöscht werden.

- Unterbrechen Sie die Verbindung nicht, während Bilder in „PMB“ importiert werden.

Verwandtes Thema
TransferJet
TransferJet-Standard
Zurück nach oben