Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbeheb. > Warnanzeigen und Meldungen > Meldungen

## Meldungen

Falls eine der folgenden Meldungen erscheint, befolgen Sie die Anweisungen.

- Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku umgehend auf. Je nach den Nutzungsbedingungen oder dem Akkutyp kann die Anzeige blinken, selbst wenn noch eine Restladung von 5 bis 10 Minuten übrig ist.

Nur kompatible Batterie benutzen.

- Bei dem eingesetzten Akku handelt es sich nicht um den Akku NP-BN1 (mitgeliefert).

Kamera wird zu heiß. Abkühlen lassen.

- Die Temperatur der Kamera ist angestiegen. Unter Umständen wird die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet oder Sie können keine Filme aufnehmen. Bringen Sie die Kamera an einen kühlen Ort, bis die Temperatur wieder gesunken ist.

Interner Speicherfehler

- Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

Speicherkarte erneut einstecken.

- Die eingesetzte Speicherkarte kann in dieser Kamera nicht verwendet werden. [Details]

- Die Kontakte der Speicherkarte sind verschmutzt.

- Die Speicherkarte ist beschädigt.

Speicherkarte nicht korrekt formatiert.

- Die eingesetzte Speicherkarte kann in dieser Kamera nicht verwendet werden. [Details]

Die ordnungsgemäße Aufnahme oder Wiedergabe von Bildern ist mit dieser Speicherkarte u. U. nicht möglich.

- Die eingesetzte Speicherkarte kann in dieser Kamera nicht verwendet werden. [Details]

Pufferüberlauf. Schreibvorgang auf die Medien konnte nicht rechtzeitig abgeschlossen werden.

- Bei einer Speicherkarte, die schon häufig gelöscht und neu beschrieben oder mit einer anderen Kamera formatiert wurde, ist die Datenschreibgeschwindigkeit möglicherweise zu langsam. Erstellen Sie zunächst auf einem Computer eine Sicherungskopie aller Daten auf der Karte und formatieren Sie dann die Karte vor dem Gebrauch. [Details]

- Die Schreibgeschwindigkeit der verwendeten Speicherkarte reicht für Filmaufnahmen nicht aus. Verwenden Sie einen „Memory Stick PRO-HG Duo“, einen „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) oder eine SD-Karte (Klasse 4 oder schneller).

Speicherkarte schreibgeschützt. Bitte überprüfen.

- Sie verwenden eine Speicherkarte mit Schreibschutzschalter und dieser befindet sich in der Position LOCK. Stellen Sie den Schalter in die Aufnahmeposition.

Diese Speicherkarte ist schreibgeschützt.

- Die Kamera kann keine Bilder auf dieser Speicherkarte aufzeichnen oder davon löschen.

Schreiben auf Speicherkarte wurde nicht korrekt beendet Daten wiederherstellen

- Setzen Sie die Speicherkarte neu ein und gehen Sie nach den Anweisungen am Bildschirm vor.

Keine Bilder

- Im internen Speicher sind keine Bilder aufgezeichnet, die wiedergegeben werden können.

- In diesem Ordner der Speicherkarte sind keine Bilder aufgezeichnet, die wiedergegeben werden können.

Keine Standbilder

- Es sind keine 3D-Bilder vorhanden, die im Modus [3D-Betrachtung] wiedergegeben werden könnten.

- Sie haben einen Ordner oder ein Datum ausgewählt, aber es gibt keine entsprechenden Dateien, die in einer Diaschau wiedergegeben werden können.

Nicht erkannte Datei gefunden

- Sie haben versucht, einen Ordner mit einer Datei zu löschen, die auf dieser Kamera nicht wiedergegeben werden kann. Löschen Sie die Datei auf einem Computer und löschen Sie dann den Ordner.

Ordnerfehler. Aufnahme in den ausgewählten Ordner nicht möglich. Bitte wählen Sie einen anderen Ordner aus.

- Ein Ordner mit den gleichen Ziffern an den ersten drei Stellen existiert bereits auf der Speicherkarte (Beispiel: 123MSDCF und 123ABCDE). Wählen Sie einen anderen Ordner [Details] oder legen Sie einen neuen an [Details].

Keine weiteren Ordner erstellbar.

- Ein Ordner, dessen Name mit „999“ beginnt, existiert bereits auf der Speicherkarte. Wenn das der Fall ist, können Sie keine Ordner mehr anlegen.

Ordnerinhalte leeren

- Sie haben versucht, einen Ordner zu löschen, der eine oder mehrere Dateien enthält. Löschen Sie zunächst alle Dateien und dann den Ordner.

Ordner geschützt.

- Sie versuchen, einen Ordner zu löschen, der auf einem Computer schreibgeschützt wurde.

Dateifehler.

- Bei der Bildwiedergabe ist ein Fehler aufgetreten.
  Es kann nicht garantiert werden, dass Dateien, die Bilder enthalten, die mit einem Computer verarbeitet wurden, oder Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, auf dieser Kamera wiedergegeben werden können.

Nur-Lese-Ordner

- Sie haben einen Ordner ausgewählt, der auf der Kamera nicht als Aufnahmeordner eingestellt werden kann. Wählen Sie einen anderen Ordner aus. [Details]

Datei geschützt

- Heben Sie den Schutz auf. [Details]

Bildgröße zu groß

- Sie haben versucht, ein Bild wiederzugeben, das für die Wiedergabe mit der Kamera zu groß ist.

Gesicht für Retuschierung nicht erkennbar

- Bestimmte Bilder können u. U.nicht retuschiert werden.

(Verwacklungswarnanzeige)

- Das Bild kann bei unzureichender Beleuchtung verwackeln. Verwenden Sie den Blitz oder montieren Sie die Kamera auf ein Stativ, um sie ruhig zu halten.

MP4 12M wird mit dieser Speicherkarte nicht unterstützt.
MP4 6M wird mit dieser Speicherkarte nicht unterstützt.

- Für Filmaufnahmen empfiehlt sich ein „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), ein „Memory Stick PRO-HG Duo“ oder eine SD-Speicherkarte (Klasse 4 oder schneller).

Maximale Bilderanzahl bereits gewählt.

- Bei [TransferJet] können bis zu 10 Dateien ausgewählt werden.

- Bei [Mehrere Bilder] können bis zu 100 Dateien ausgewählt werden.

- Bis zu 999 Dateien können mit dem Symbol (Druckauftrag) versehen werden.

Musikwiedergabe-Fehler

- Löschen Sie die Musikdatei oder tauschen Sie sie gegen eine normale Musikdatei aus.

- Führen Sie [Musik leeren] aus und laden Sie eine neue Musikdatei herunter.

Musikspeicher-Formatierfehler

- Führen Sie [Musik leeren] aus.

Vorgang ist für nicht unterstützte Dateien nicht ausführbar.

- Die Be- und Verarbeitungsfunktionen der Kamera stehen bei Bilddateien, die bereits mit einem Computer verarbeitet oder mit anderen Kameras aufgenommen wurden, nicht zur Verfügung.

Bilddatenbank-Datei wird vorbereitet. Bitte warten.

- Die Kamera stellt die Datumsinformationen usw. wieder her, wenn Bilder auf einem PC usw. gelöscht wurden.

- Die erforderliche Bilddatenbankdatei wird nach dem Formatieren der Speicherkarte erstellt.

- Die Anzahl der Bilder überschreitet die Anzahl, für die eine Datumsverwaltung durch die Kamera in einer Datenbankdatei möglich ist. Wenn Sie weitere Bilder in der Bilddatenbankdatei registrieren wollen, löschen Sie Bilder in [Datums-Ansicht].

In der Bilddatenbank-Datei wurden Inkonsistenzen gefunden. Bilddatenbank-Datei reparieren?

- AVCHD-Filmwiedergabedateien lassen sich nicht aufnehmen oder wiedergeben, weil die Bilddatenbankdatei beschädigt ist. Stellen Sie die Bilddatenbankdatei gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm wieder her.

- Es gibt folgende Arten von AVCHD-Filmwiedergabedateien:

DSC-TX10: Filme im AVCHD-Format
DSC-TX100 / TX100V: Filme, bei denen bei der Aufnahme [Filmformat] auf [AVCHD 50i/50p] oder [AVCHD 60i/60p] eingestellt war. [Details]

- In die Bilddatenbankdatei der Kamera passen keine weiteren Aufnahmen bzw. die Wiedergabe mit [Datums-Ansicht] ist nicht möglich. Erstellen Sie mit „PMB“ eine Sicherungskopie aller Bilder auf einem PC und nutzen Sie dieses Programm zum Wiederherstellen der Speicherkarte.

Bilddatenbankdatei-Fehler. Datenwiederherstellung nicht möglich.

- Importieren Sie alle Bilder mit „PMB“ auf den Computer und formatieren Sie die Speicherkarte oder den internen Speicher.
  Um die Bilder erneut mit der Kamera wiederzugeben, exportieren Sie die importierten Bilder mit „PMB“ auf die Kamera. [Details]

Aufnahmefunktion ist wegen hoher interner Temperatur nicht verfügbar.

- Die Temperatur der Kamera ist angestiegen. Sie können erst wieder Bilder speichern, wenn die Temperatur gesunken ist.

Die Aufnahme wurde wegen erhöhter Kameratemperatur gestoppt.

- Die Aufnahme wurde aufgrund eines Temperaturanstiegs während der Aufnahme eines Films gestoppt. Bitte warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist.

- Wenn Sie längere Zeit Filme aufnehmen, steigt die Temperatur der Kamera. Stoppen Sie in diesem Fall die Filmaufnahme.

Verbindung fehlgeschlagen

- Überprüfen Sie den TransferJet-Empfangsanschluss und versuchen Sie erneut, die Daten zu übertragen. [Details]

Einige Dateien wurden nicht gesendet
Einige Dateien wurden nicht empfangen

- Entweder wurde die Kommunikation während der Bildübertragung unterbrochen oder die Übertragung wurde abgebrochen, weil der Gerätespeicher voll ist. Prüfen Sie, wie viel Speicherplatz noch zur Verfügung steht, und versuchen Sie die Datenübertragung mit TransferJet dann noch einmal.

- Bestimmte Bilder lassen sich u. U. jedoch nicht empfangen.

Zurück nach oben