Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Wiedergabe > Anzeigen von Filmen > Anzeigen von Filmen

## Anzeigen von Filmen

Aufnehmen von Standbildern während der Filmwiedergabe (DSC-TX100 / TX100V)

1. Drücken Sie die Taste (Wiedergabe), um in den Wiedergabemodus zu schalten.

1. Wählen Sie mit / einen Film aus.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm.

Wenn Sie den Bildschirm während der Wiedergabe berühren, werden Funktionstasten angezeigt.

#### Info zum Filmwiedergabebildschirm

Wenn Sie den Bildschirm während der Wiedergabe berühren, werden der Wiedergabebalken mit der Wiedergabeposition des Films sowie Funktionstasten angezeigt.
(DSC-TX100 / TX100V) , , , , oder erscheint auf dem Filmwiedergabebildschirm.
Das angezeigte Symbol kann je nach Bildgröße und Qualität unterschiedlich sein.

Taste | Funktion
| Wiedergabe
| Pause
| Schneller Vorlauf
| Schneller Rücklauf
| Zeitlupe
| Zeitlupe rückwärts
| Kapitelweise weiter
| Kapitelweise zurück
| Einzelbildweise weiter
| Einzelbildweise zurück
| Einstellen der Lautstärke
| Aufnehmen von Standbildern während der Filmwiedergabe
| Ausblenden der Steuerleiste

Hinweise

- Welche Tasten auf der Steuerleiste angezeigt werden, hängt vom Wiedergabestatus ab.

- Auf dem Bildschirm wird das nächste/vorherige Bild angezeigt, wenn Sie bei der Datums-Ansicht die Taste für „Kapitelweise weiter“ bzw. „Kapitelweise zurück“ berühren.

### Aufnehmen von Standbildern während der Filmwiedergabe (DSC-TX100 / TX100V)

Während der Filmwiedergabe können Sie durch Berühren von ein Standbild der gewünschten Filmszene aufzeichnen.
Wenn die Aufzeichnung abgeschlossen ist, wird die Filmwiedergabe in die Pause geschaltet.
So lassen Sie nur Filme auf dem Indexbildschirm anzeigen
Sie können ausschließlich Miniaturbilder für Filme auf dem Indexbildschirm anzeigen lassen. Berühren Sie dazu MENU (Ansichtsmodus) (Ordneransicht (MP4)) oder (AVCHD-Ansicht).
DSC-TX10:
(Ordneransicht (MP4)): Miniaturbilder von Filmen im MP4-Format werden auf dem Indexbildschirm angezeigt.
(AVCHD-Ansicht): Miniaturbilder von Filmen im AVCHD-Format werden auf dem Indexbildschirm angezeigt.
DSC-TX100 / TX100V:
(Ordneransicht (MP4)): Miniaturbilder von Filmen im MP4-Format werden auf dem Indexbildschirm angezeigt.
(AVCHD-Ansicht):
Filme, bei denen bei der Aufnahme [Filmformat] auf [AVCHD 50i/50p] oder [AVCHD 60i/60p] eingestellt war. [Details]

- Wenn eine Filmdatei bis zum Ende wiedergegeben wird, startet die Kamera automatisch die Wiedergabe der nächsten Filmdatei.

Hinweis

- Mit anderen Kameras können bestimmte Filme u. U. nicht wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema
Ansichtsmodus
Zurück nach oben