Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > Unterwasser-Weißabgleich (nur DSC-TX10)

## Unterwasser-Weißabgleich (nur DSC-TX10)

Damit können Sie den Farbton einstellen, wenn die Kamera in der Szenenwahlfunktion auf den Modus (Unterwasser) oder im Modus [Filmaufnahmeszene] auf (Unterw. -iSchwenkpanorama) eingestellt ist.

1. MENU (Unterwasser-Weißabgleich)

1. Gewünschter Modus [OK].

| (Auto) | Die Kamera stellt die Farbtöne bei Unterwasseraufnahmen automatisch so ein, dass sie natürlich wirken.
| (Unterwasser 1) | Anpassung an Lichtverhältnisse unter Wasser mit intensiven Blautönen.
| (Unterwasser 2) | Anpassung an Lichtverhältnisse unter Wasser mit intensiven Grüntönen.

Hinweis

- Je nach Farbe des Wassers erbringt der Unterwasser-Weißabgleich unter Umständen keine korrekten Ergebnisse, selbst wenn Sie [Unterwasser 1] oder [Unterwasser 2] wählen.

Zurück nach oben