Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Aufnahmemodus > iSchwenk-Panorama

## iSchwenk-Panorama

Ermöglicht die Erzeugung eines Panoramabilds aus zusammengesetzten Bildern. Die Kamera erkennt dabei automatisch auch die Gesichter von Personen oder sich bewegende Motive.

1. Wechseln Sie in den Aufnahmemodus.

#### DSC-TX10

1. (AUFN-Modus) (Panorama-Aufnahmeszene) (iSchwenk-Panorama)

#### DSC-TX100 / TX100V

1. (AUFN-Modus) (iSchwenk-Panorama)

Gehen Sie nach Schritt 2 wie im Folgenden beschrieben vor.

1. Richten Sie die Kamera auf das Ende des aufzunehmenden Motivs aus und drücken Sie den Auslöser ganz nach unten.

- Ein schwarzer, durchscheinender Bereich (A) erscheint vor dem Aufnehmen. Dieser Bereich wird nicht aufgezeichnet.

- Durch Berühren von (B) ändern Sie die Aufnahmerichtung.

1. Schwenken Sie die Kamera wie mit dem Pfeil auf dem Bildschirm angegeben bis zum Ende der Führungsleiste (C).

Aufnehmen von Panoramabildern mit hoher Auflösung
Wenn Sie [Panoramabildgröße] auf (Hohe Auflösung) setzen, können Sie ein Panoramabild mit 43 Megapixeln (10480×4096) aufnehmen.

1. Halten Sie die Kamera hochkant.

1. Berühren Sie / auf dem LCD-Bildschirm, um die Aufnahmerichtung auszuwählen.

1. Schwenken Sie die Kamera bei der Aufnahme.

Tipps für die Aufnahme von Panoramabildern
Schwenken Sie die Kamera in einem Bogen mit konstanter Geschwindigkeit in die auf dem Bildschirm angegebene Richtung. Unbewegte Motive eignen sich besser für Panoramaaufnahmen als bewegte.
Schwenken Sie die Kamera in einem möglichst kurzen Bogen.
Vertikale Richtung
Horizontale Richtung

- Drücken Sie den Auslöser zunächst halb nach unten, so dass Fokus und Belichtung gespeichert werden. Drücken Sie dann den Auslöser ganz nach unten und schwenken oder neigen Sie die Kamera.

- Ist ein Bereich mit stark unterschiedlichen Formen oder Landschaften an einem Bildschirmrand konzentriert, kann das Bild misslingen. Ändern Sie in einem solchen Fall den Bildausschnitt, so dass sich der entsprechende Bereich in der Bildmitte befindet, und wiederholen Sie dann die Aufnahme.

Hinweise

- Falls Sie mit dem Kameraschwenk in der gegebenen Zeit nicht das gesamte Motiv erfassen, ist auf dem zusammengesetzten Bild ein grauer Bereich zu sehen. Falls dies eintritt, schwenken Sie die Kamera schneller, um ein vollständiges Panoramabild aufzunehmen.

- Da mehrere Bilder zusammengesetzt werden, werden die Übergänge möglicherweise nicht fehlerfrei aufgezeichnet.

- Bei unzureichenden Lichtverhältnissen besteht die Gefahr, dass Panoramabilder unscharf werden oder die Aufnahme misslingt.

- Bei flimmernden Lichtquellen, wie z. B. Leuchtstofflampen, fällt die Helligkeit oder Farbe des zusammengesetzten Bilds möglicherweise nicht immer gleichmäßig aus.

- Wenn sich die ganze Panoramaaufnahme und der für die Einstellung von Fokus und Belichtung mit dem AE/AF-Speicher verwendete Bildausschnitt hinsichtlich Helligkeit, Farbe und Fokus stark unterscheiden, lässt sich kein gutes Aufnahmeergebnis erzielen. Wählen Sie in einem solchen Fall einen anderen Bildausschnitt für den AE/AF-Speicher und wiederholen Sie die Aufnahme.

- Der Modus „Schwenk-Panorama“ eignet sich nicht in folgenden Fällen:

- Bei sich bewegenden Motiven

- Motive zu nah an der Kamera

- Motive mit geringem Kontrast, wie z. B. Himmel, Sandstrand oder Rasen

- Motive in ständiger Bewegung, wie z. B. Wellen oder Wasserfälle

- In folgenden Fällen können keine Panoramabilder erzeugt werden:

- Sie schwenken die Kamera zu schnell oder zu langsam.

- Die Kamera wackelt zu stark.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus stehen nicht alle Funktionen oder MENU-Optionen zur Verfügung. Erläuterungen dazu finden Sie unter „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“ [Details] und „MENU-Optionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Verwandtes Thema
Anzeigen von Panoramabildern mit Bildlauf
Standbildgröße / Panoramabildgröße
Zurück nach oben