Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Haupteinstellungen > Demo-Modus

## Demo-Modus

Damit können Sie festlegen, ob eine Demo der Auslösung bei Lächeln oder von AVCHD-Filmwiedergabedateien angezeigt werden soll. Wenn Sie die Demo nicht sehen möchten, setzen Sie die Option auf [Aus].

1. MENU (Einstellungen) (Haupteinstellungen) [Demo-Modus] gewünschter Modus [OK]

| DemoModus1 | Eine Demo der Aufnahmefunktionen wird durchgeführt.
| DemoModus2 | Die Demo der Auslösung bei Lächeln beginnt automatisch, wenn 15 Sekunden lang keine Funktion ausgeführt wird.
| DemoModus3 | Wird die Kamera eine bestimmte Zeitlang nicht bedient, während sie an ein HD-Fernsehgerät angeschlossen ist, wird automatisch eine Demo von AVCHD-Filmwiedergabedateien durchgeführt.
| Aus | Es erfolgt keine Demo.

Hinweise

- Wird bei einer Demo der Auslösung bei Lächeln der Auslöser gedrückt, so wird zwar der Verschluss betätigt, aber es wird kein Bild aufgenommen.

- Falls die Zahl der Bilder im internen Speicher im Lauf einer Demo wächst, kann es vorkommen, dass die Kamera automatisch Bilder löscht. Daher empfiehlt es sich, vor einer Demo von den Bildern im internen Speicher Sicherungskopien anzufertigen.

- Es gibt folgende Arten von AVCHD-Filmwiedergabedateien:

DSC-TX10: Filme im AVCHD-Format
DSC-TX100 / TX100V: Filme, bei denen bei der Aufnahme [Filmformat] auf [AVCHD 50i/50p] oder [AVCHD 60i/60p] eingestellt war. [Details]
Zurück nach oben