Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbeheb. > Störungsbeheb. > Aufnahme von Standbildern/Filmen

## Aufnahme von Standbildern/Filmen

Die Kamera nimmt keine Bilder auf.

- Werden Bilder im internen Speicher aufgezeichnet, obwohl eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist, vergewissern Sie sich, dass Sie die Speicherkarte vollständig in die Kamera hineingeschoben haben.

- Überprüfen Sie die freie Kapazität des internen Speichers oder der Speicherkarte. Falls die Kapazität erschöpft ist, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Löschen Sie unnötige Bilder. [Details]

- Wechseln Sie die Speicherkarte.

- Es können keine Bilder aufgenommen werden, während der Blitz geladen wird.

- Für Filmaufnahmen werden die folgenden Speicherkarten empfohlen:

- „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“

- SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte oder SDXC-Speicherkarte (Klasse 4 oder schneller)

- Stellen Sie [Demo-Modus] auf [Aus] ein. [Details]

Die Auslösung bei Lächeln funktioniert nicht.

- Es erfolgt keine Aufnahme, wenn kein lächelndes Gesicht erkannt wird. [Details]

- Stellen Sie [Demo-Modus] auf [Aus] ein. [Details]

Die Bildstabilisierung funktioniert nicht.

- Die Bildstabilisierung funktioniert bei der Aufnahme von Nachtszenen möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

- Drücken Sie den Auslöser halb nach unten und machen Sie erst dann die Aufnahme.

Aufnahmen dauern länger als üblich.

- Wenn die Verschlusszeit länger ist als im Normalfall, beispielsweise bei Aufnahmen in dunkler Umgebung, reduziert die Kamera automatisch das Bildrauschen. Durch diese so genannte Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückungsfunktion (NR) verlängert sich die Aufnahmedauer.

Das Bild ist unscharf.

- Das Motiv ist zu nah. Halten Sie beim Aufnehmen einen größeren Abstand zum Motiv als die in folgenden Fällen geltende minimale Aufnahmeentfernung ein.

- In den Modi „Intelligente Automatik“ und „Überlegene Automatik“ sowie im Einfach-Modus: ca. 1 cm (W) / 50 cm (T) (ab Objektiv)

- In anderen Aufnahmemodi: ca. 8 cm bis 50 cm (W).

- (Dämmer), (Landschaft) oder (Feuerwerk) ist beim Aufnehmen von Standbildern als Szenenwahlmodus ausgewählt.

Der Zoom funktioniert nicht.

- Der optische Zoom kann in folgenden Fällen nicht benutzt werden:

- Aufnahme im Modus „iSchwenk-Panorama“

- Aufnahme mit „3D-Schwenkpanorama“

- Aufnahme mit „Schwenk-Multi-Angle“

- Aufnahme mit „Unterw.-iSchwenkpanorama“ (DSC-TX10)

- Je nach der Bildgröße kann der Smart-Zoom nicht benutzt werden. [Details]

- Der Digitalzoom kann in folgenden Fällen nicht benutzt werden:

- Im Modus „Überlegene Automatik“

- Im Modus „Hintergrundunschärfe“

- Im Modus (Gegenlichtkorrektur HDR) in der Szenenwahl

- Im 3D-Aufnahmemodus

- Die Funktion „Auslösung bei Lächeln“ ist aktiv.

- Wenn [Selbstauslöser] auf [Selbstporträt: Eine Person] oder [Selbstporträt: 2 Personen] eingestellt ist.

Sie können die Gesichtserkennung nicht auswählen.

- Sie können die Gesichtserkennung nur dann wählen, wenn der Fokusmodus auf [Multi-AF] und der Messmodus auf [Multi] eingestellt ist.

- Sie können die Gesichtserkennung nicht auswählen, wenn der Nahfokusmodus aktiviert ist.

Der Blitz funktioniert nicht.

- Der Blitz kann in folgenden Fällen nicht benutzt werden:

- Aufnahme im Modus „Hintergrundunschärfe“

- Im Serienbildmodus. [Details]

- Im Modus (Anti-Bewegungsunschärfe), Modus (Dämmer), Modus (Handgehalten bei Dämmerg), Modus (Hohe Empfindlk.) oder Modus (Feuerwerk) bei der Szenenwahl.

- Aufnahme im Modus „iSchwenk-Panorama“.

- Im 3D-Aufnahmemodus

- Aufnahme mit „Unterw.-iSchwenkpanorama“ (DSC-TX10)

- Im Filmmodus.

- Setzen Sie den Blitz auf [Ein], wenn bei der Szenenwahl der Modus (Landschaft), (Gegenlichtkorrektur HDR), (Gourmet), (Tiere), (Strand), (Schnee), (Unterwasser) (DSC-TX10) oder (Kurzer Verschluss) ausgewählt wird. [Details]

Weiße, runde Flecken mit unscharfem Rand sind bei mit Blitz aufgenommenen Bildern zu sehen.

- Partikel in der Luft (Staub, Pollen usw.), Nebel, unter der Wasseroberfläche treibende Partikel usw. (DSC-TX10) haben das Blitzlicht reflektiert und erscheinen im Bild. Dies ist keine Funktionsstörung. [Details]

Die Nahaufnahmefunktion (Makro/Fokus ein) ist unwirksam.

- Die Szenenwahl ist auf den Modus (Landschaft), (Dämmer) oder (Feuerwerk) eingestellt.

- Wenn der Nahfokusmodus ausgewählt ist, beträgt die Aufnahmeentfernung etwa 1 cm bis 20 cm.

- [Makro] wird in folgenden Fällen auf [Auto] eingestellt:

- Aufnahme im Modus „iSchwenk-Panorama“

- Im 3D-Aufnahmemodus

- Aufnahme mit „3D-Schwenkpanorama“

- Aufnahme mit „Schwenk-Multi-Angle“

- Aufnahme mit „Unterw.-iSchwenkpanorama“ (DSC-TX10)

- Wenn die Funktion „Auslösung bei Lächeln“ aktiviert ist.

- Im Einfach-Modus

- Wenn [Selbstauslöser] auf [Selbstporträt: Eine Person] oder [Selbstporträt: 2 Personen] eingestellt ist.

Die Makroaufnahme lässt sich nicht ausschalten.

- Es gibt keine Funktion, mit der man die Makroaufnahme zwangsweise ausschalten kann. Im Modus [Auto] können Sie sogar ein entferntes Motiv aufnehmen.

Datum und Uhrzeit werden nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

- Während der Aufnahme werden Datum und Uhrzeit nicht angezeigt. Sie werden nur bei der Wiedergabe angezeigt.

Blendenwert und Verschlusszeit blinken bei halb nach unten gedrücktem Auslöser.

- Die Belichtung ist falsch. Korrigieren Sie die Belichtung. [Details]

Die Bildfarben stimmen nicht.

- Stellen Sie den Weißabgleich ein. [Details]

In einer dunklen Umgebung erscheint das Bild auf dem Bildschirm möglicherweise verrauscht.

- Bei unzureichenden Lichtverhältnissen verbessert die Kamera die Erkennbarkeit der Bildschirmanzeige durch vorübergehende Aufhellung des Bilds. Dies hat keinen Einfluss auf das aufgenommene Bild.

Auf dem Bild ist ein dunkler Schatten zu sehen.

- Je nach Helligkeit des Motivs sehen Sie beim Ändern des Blendenwerts unter Umständen einen dunklen Schatten. Dies ist keine Funktionsstörung.

Die Augen von Personen erscheinen rot.

- Stellen Sie [Rote-Augen-Reduz.] auf [Auto] oder [Ein] ein. [Details]

- Nehmen Sie das Motiv innerhalb der Blitzreichweite mit dem Blitz auf.

- Fotografieren Sie das Motiv bei hell erleuchtetem Raum.

- Retuschieren Sie das Bild mit [Retuschieren] [Rote-Augen-Korrektur] im Wiedergabemenü oder nehmen Sie mit „PMB“ eine Korrektur vor. [Details]

Punkte erscheinen auf dem Bildschirm und werden stetig angezeigt.

- Dies ist keine Funktionsstörung. Diese Punkte werden nicht aufgezeichnet.

Serienaufnahme ist nicht möglich.

- Die Serienaufnahme ist nicht möglich, solange die Funktion „Auslösung bei Lächeln“ aktiviert ist.

- Der interne Speicher oder die Speicherkarte ist voll. Löschen Sie nicht benötigte Bilder. [Details] [Details]

- Der Akku ist schwach. Setzen Sie einen geladenen Akku ein.

Das gleiche Bild wird mehrere Male aufgenommen.

- Stellen Sie [Serienbild-Einstellungen] auf [Einzeln] ein. [Details]

- [Szenenerkennung] ist auf [Erweitert] eingestellt. [Details]

Die entsprechenden Tasten und Symbole werden nicht mehr angezeigt.

- Wenn Sie berühren, werden alle Anzeigen ausgeblendet. Berühren Sie rechts im Bildschirm einige Sekunden lang.

Zurück nach oben