Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der 3D-Funktionen > Aufnehmen von 3D-Bildern > 3D-Schwenkpanorama

## 3D-Schwenkpanorama

Mehrere Bilder werden aufgenommen, während sich die Kamera bewegt, und diese Bilder werden zu einem 3D-Bild zusammengesetzt. Das aufgenommene Bild kann auf einem 3D-Fernsehgerät wiedergegeben werden.

1. (AUFN-Modus) (3D-Aufnahme) (3D-Schwenkpanorama)

1. Richten Sie die Kamera auf das eine Ende des aufzunehmenden Motivs aus und drücken Sie den Auslöser.

- Ein schwarzer, durchscheinender Bereich (A) erscheint vor dem Aufnehmen. Dieser Bereich wird nicht aufgezeichnet.

- Im Modus (3D-Schwenkpanorama) können Sie die Aufnahmerichtung durch Berühren von (B) ändern.

1. Schwenken Sie die Kamera wie in der Führungsleiste (C) auf dem Bildschirm angegeben bis zum Ende.

Tipps zum Aufnehmen im Modus „3D-Schwenkpanorama“
Gute 3D-Aufnahmen erzielen Sie, wenn Sie die Kamera langsam schwenken. (Für einen Halbkreis sollten Sie etwa 5 Sekunden benötigen).
Wenn Sie die Kamera zu schnell oder zu langsam schwenken, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm.
Es empfiehlt sich, diese Technik vor einer Aufnahme mehrmals zu üben.
Ruhende Motive eignen sich am besten für 3D-Aufnahmen.

- Legen Sie den Bildausschnitt fest und drücken Sie den Auslöser halb nach unten, so dass Fokus, Belichtung und Weißabgleich gespeichert werden. Drücken Sie dann den Auslöser ganz nach unten und schwenken Sie die Kamera.

Hinweise

- In folgenden Fällen sind 3D-Aufnahmen nicht geeignet:

- Bei großen Motiven

- Bei sich bewegenden Motiven

- Wenn sich das Hauptmotiv zu nah an der Kamera befindet

- Bei Bildern mit geringem Kontrast, wie z. B. Himmel, Sandstrand oder Rasen

- 3D-Bilder bestehen aus einer JPEG-Datei und einer MPO-Datei. Wird eine der Dateien auf Ihrem Computer gelöscht, funktioniert die Kamera eventuell nicht richtig.

- Falls Sie mit dem Kameraschwenk in der gegebenen Zeit nicht das gesamte Motiv erfassen, ist auf dem zusammengesetzten Bild ein grauer Bereich zu sehen. Falls dies eintritt, schwenken Sie die Kamera schneller, um ein vollständiges 3D-Bild aufzunehmen.

- Da mehrere Bilder zusammengesetzt werden, werden die Übergänge möglicherweise nicht fehlerfrei aufgezeichnet.

- Bei schwacher Beleuchtung können die Bilder unscharf werden. Am besten gelingen Aufnahmen im Freien bei hellem Licht.

- Unter flimmernder Beleuchtung, z. B. Leuchtstofflampen, gelingt die 3D-Aufnahme u. U. nicht.

- Falls der gesamte Blickwinkel der 3D-Aufnahme und der Blickwinkel bei AE/AF-Speicherung beträchtliche Unterschiede in Helligkeit, Farbe oder Fokus aufweisen, gelingt die Aufnahme nicht. Ändern Sie in diesem Fall den Ort der AE/AF-Speicherung und versuchen Sie es erneut.

- In folgenden Fällen wird eine 3D-Aufnahme eventuell abgebrochen:

- Sie schwenken die Kamera zu schnell oder zu langsam.

- Die Kamera wackelt zu stark.

- Diese Funktion eignet sich nicht für Unterwasseraufnahmen. (DSC-TX10)

Verwandtes Thema
Anzeigen von 3D-Bildern auf einem 3D-Fernsehgerät
Zurück nach oben