Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden eines Computers > Empfohlene Computerumgebung > Empfohlene Computerumgebung (Windows)

## Empfohlene Computerumgebung (Windows)

Die folgende Computerumgebung wird bei Verwendung der mitgelieferten Software „PMB“, „Music Transfer“ oder „PMB Portable“ und zum Importieren von Bildern über eine USB-Verbindung empfohlen.

Betriebssystem (vorinstalliert) | Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista SP2/Windows 7
Sonstiges | CPU: Intel Pentium III mit mindestens 800 MHz (zur Wiedergabe/Bearbeitung von High-Definition-Filmen: Intel Core Duo mit mindestens 1,66 GHz/Intel Core 2 Duo mit mindestens 1,66 GHz (zur Bearbeitung von HD FX/HD FH-Filmen ist ein Intel Core 2 Duo mit mindestens 2,26 GHz erforderlich)) Zur Bearbeitung von HD PS ist ein Intel Core2 Duo mit mindestens 2,40 GHz erforderlich. (DSC-TX100 / TX100V) Hauptspeicher: mindestens 512 MB (zur Wiedergabe/Bearbeitung von High-Definition-Filmen: mindestens 1 GB) Festplatte: Für die Installation erforderlicher Speicherplatz: ca. 500 MB Bildschirm: Bildschirmauflösung: mindestens 1.024 × 768 Punkte

* 64-Bit-Editionen und Starter (Edition) werden nicht unterstützt.
Für die Funktion zum Erstellen von Discs ist Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 oder höher erforderlich.
Hinweise

- In einer Umgebung, die auf einem Upgrade der oben beschriebenen Betriebssysteme basiert, oder in einer Multi-Boot-Umgebung kann kein einwandfreier Betrieb gewährleistet werden.

- Wenn Sie zwei oder mehr USB-Geräte, einschließlich der Kamera, gleichzeitig an einen Computer anschließen, kann es je nach Art der verwendeten USB-Geräte vorkommen, dass diese nicht funktionieren.

- Wenn Sie die Kamera an eine mit Hi-Speed USB (USB 2.0) kompatible USB-Schnittstelle anschließen, erfolgt die Datenübertragung in hoher Geschwindigkeit (Hochgeschwindigkeitstransfer), da diese Kamera mit Hi-Speed USB (USB 2.0) kompatibel ist.

- Wenn Ihr Computer aus dem Standby- oder Ruhemodus in den normalen Betriebsmodus wechselt, kann es vorkommen, dass die Kommunikation zwischen der Kamera und dem Computer nicht wiederhergestellt wird.

Zurück nach oben