Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Aufnahme-Einstellungen > Digitalzoom

## Digitalzoom

Gesamtzoomfaktor beim Smart-Zoom (einschließlich optischem 4×-Zoom)
Dient zur Wahl des Digitalzoommodus. Die Kamera vergrößert das Bild zunächst mit dem optischen Zoom (bis 4×). Bei Überschreitung dieses Zoomfaktors verwendet die Kamera entweder den Smart-Zoom oder den Präzisions-Digitalzoom.

1. Schalten Sie die Kamera in den Aufnahmemodus.

1. MENU (Einstellungen) (Aufnahme-Einstellungen) [Digitalzoom] gewünschter Modus

| Smart () | Vergrößert das Bild digital entsprechend der Bildgröße innerhalb des Bereichs, in dem das Bild nicht verzerrt ist (Smart-Zoom).
| Präzision () | Alle Bildgrößen werden um einen Gesamtzoomfaktor von etwa 16×, einschließlich des optischen Zooms von 4×, vergrößert. Beachten Sie jedoch, dass sich die Bildqualität verschlechtert, wenn der Zoomfaktor des optischen Zooms überschritten wird (Präzisions-Digitalzoom).
| Aus | Der Digitalzoom wird nicht verwendet.

Hinweise

- In folgenden Fällen können Sie die Digitalzoomfunktion nicht verwenden:

- Im Modus „Schwenk-Panorama“

- Im Modus „Unterw.-iSchwenkpanorama“ (DSC-TX10)

- Im Modus „Überlegene Automatik“

- Im Modus „Hintergrundunschärfe“

- Im 3D-Aufnahmemodus

- Wenn die Szenenwahl auf (Gegenlichtkorrektur HDR) eingestellt ist

- Wenn die Funktion „Auslösung bei Lächeln“ aktiviert ist.

- Wenn [Selbstauslöser] auf [Selbstporträt: Eine Person] oder [Selbstporträt: 2 Personen] eingestellt ist.

- Der Smart-Zoom ist nicht verfügbar, wenn die Bildgröße auf [16M] oder [16:9(12M)] eingestellt ist.

- Der Smart-Zoom ist beim Aufnehmen von Filmen nicht verfügbar.

- Die Gesichtserkennungsfunktion kann nicht in Kombination mit dem Digitalzoom verwendet werden.

### Gesamtzoomfaktor beim Smart-Zoom (einschließlich optischem 4×-Zoom)

Das unterstützte Zoomverhältnis variiert je nach Bildgröße.

Größe | Gesamtzoomfaktor
10M | ca. 5,1×
5M | ca. 7,1×
VGA | ca. 28×
16:9(2M) | ca. 9,6×

Zurück nach oben