Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Μέγ. ακίν. εικόνας / Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας

## Μέγ. ακίν. εικόνας / Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας

Μέγεθος εικόνας κατά τη φωτογράφιση ακίνητων εικόνων
Μέγεθος ακίνητων εικόνων 3D
Μέγεθος εικόνας στην Εύκολη λειτουργία
Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη σε Ημικυκλικό πανόραμα/ i-Ημικυκλικό πανόραμα υποβρύχια (DSC-TX10)
Το μέγεθος εικόνας καθορίζει το μέγεθος του αρχείου εικόνας που εγγράφεται όταν κάνετε λήψη μιας εικόνας.
Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες αναπαράγονται όταν εκτυπωθεί η εικόνα σε μεγάλο χαρτί. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος της εικόνας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός εικόνων που μπορούν να εγγραφούν.
Σχετικά με την "ποιότητα εικόνας" και το "μέγεθος εικόνας"
Μια ψηφιακή εικόνα αποτελείται από ένα σύνολο μικρών κουκκίδων που ονομάζονται pixel. Αν περιέχει μεγάλο αριθμό pixel (A) , η εικόνα γίνεται μεγαλύτερη, καταλαμβάνει περισσότερη μνήμη και εμφανίζεται με περισσότερη λεπτομέρεια. Το "μέγεθος εικόνας" φαίνεται από τον αριθμό των pixel. Παρότι δεν μπορείτε να δείτε τις διαφορές στην οθόνη της μηχανής, οι λεπτομέρειες και ο χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων διαφέρουν όταν η εικόνα εκτυπώνεται ή εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστή.

1. Μέγεθος εικόνας: 16M

4608 pixel × 3456 pixel = 15.925.248 pixel

1. Μέγεθος εικόνας: VGA

640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Πολλά pixel (Εικόνα υψηλής ποιότητας και μεγάλο μέγεθος αρχείου)
Λίγα pixel (Εικόνα χαμηλής ποιότητας, αλλά μικρό μέγεθος αρχείου)

### Μέγεθος εικόνας κατά τη φωτογράφιση ακίνητων εικόνων

1. (Μέγ. ακίν. εικόνας) επιθυμητό μέγεθος

Εάν το κουμπί δεν εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης, πιέστε ελαφρά το εικονίδιο MENU για ρύθμιση.

| Μέγεθος εικόνας | Οδηγίες χρήσης | Προβολή στην οθόνη
| (4608×3456) | Για εκτυπώσεις μεγέθους έως A3+ | Οι εικόνες εμφανίζονται με αναλογία διαστάσεων 4:3.
| (3648×2736) | Για εκτυπώσεις μεγέθους έως A3
| (2592×1944) | Για εκτυπώσεις από μέγεθος 10×15 cm έως A4
| (640×480) | Για συνημμένα e-mail
| (4608×2592) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και εκτύπωση έως μέγεθος A3 | Οι εικόνες θα γεμίσουν ολόκληρη την οθόνη.
| (1920×1080) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

### Μέγεθος ακίνητων εικόνων 3D

1. MENU (Μέγ. ακίν. εικόνας) επιθυμητό μέγεθος

| (4608×3456) | Για εκτυπώσεις μεγέθους έως A3+
| (4608×2592) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και εκτύπωση έως μέγεθος A3

Σημείωση

- Όταν εκτυπώνετε ακίνητες εικόνες που έχουν εγγραφεί σε αναλογία διαστάσεων 16:9 ή πανοραμικές εικόνες, μπορεί να περικοπούν και τα δύο άκρα.

### Μέγεθος εικόνας στην Εύκολη λειτουργία

1. MENU (Μέγ. ακίν. εικόνας) επιθυμητό μέγεθος

| Μεγάλο | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε μέγεθος [16M].
| Μικρό | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε μέγεθος [5M].

### Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη σε Ημικυκλικό πανόραμα/ i-Ημικυκλικό πανόραμα υποβρύχια (DSC-TX10)

1. MENU (Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας) επιθυμητό μέγεθος

Εάν το κουμπί δεν εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης, πιέστε ελαφρά το εικονίδιο MENU για ρύθμιση.

| (16:9) (Οριζόντια: 1920 × 1080) | Η ρύθμιση [16:9] είναι διαθέσιμη μόνο για λήψη 3D.
| (Τυπικό) (Οριζόντια: 4912 × 1080) (Κάθετα: 3424 × 1920) | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων με τυπικό μέγεθος.
| (Ευρύ) (Οριζόντια: 7152 × 1080) (Κάθετα: 4912 × 1920) | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε ευρύ μέγεθος.
| (Υψηλή ανάλυση) (Οριζόντια: 10480 × 4096) | Πραγματοποιεί λήψη μιας πανοραμικής εικόνας με υψηλή ανάλυση σε ποιότητα 43M.

Σημείωση

- Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε πανοραμικές εικόνες που έχουν εγγραφεί σε μέγεθος [Υψηλή ανάλυση] λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αλλαγής μεγέθους του λογισμικού "PMB" που παρέχεται. Το "PMB" σάς επιτρέπει να αλλάζετε το μέγεθος των πανοραμικών εικόνων που έχουν εγγραφεί με τη λειτουργία [Υψηλή ανάλυση] κατά 50%.

Πίσω στην κορυφή