Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Προβολή) > Στοιχεία MENU (Προβολή) > Τρόπος προβολής

## Τρόπος προβολής

Προβολή εικόνων που λήφθηκαν με διαφορετική μηχανή
Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη μορφή προβολής για εικόνες.

1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής.

1. MENU (Τρόπος προβολής) επιθυμητή λειτουργία

| (Προβ. ημ/νίας) | Εμφανίζει τις εικόνες ανά ημερομηνία.
| (Προβ. φακέλων (Ακίνητες)) | Εμφανίζει ακίνητες εικόνες.
| (Προβ. φακέλων (MP4)) | Εμφανίζει ταινίες σε μορφή MP4.
| (Προβολή AVCHD) | Εμφανίζει ταινίες ως εξής: DSC-TX10: Ταινίες μορφής AVCHD DSC-TX100 / TX100V: Εγγραφή με τη [Μορφή ταινίας] ορισμένη στη ρύθμιση [AVCHD 50i/50p] ή [AVCHD 60i/60p]. [Πληροφ.]

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείται η εσωτερική μνήμη για την εγγραφή εικόνων, οι ακίνητες εικόνες εμφανίζονται στην Προβολή φακέλων.

### Προβολή εικόνων που λήφθηκαν με διαφορετική μηχανή

Αυτή η μηχανή δημιουργεί ένα αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων στην κάρτα μνήμης για την εγγραφή και αναπαραγωγή εικόνων. Αν η μηχανή ανιχνεύσει εικόνες που δεν έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων στην κάρτα μνήμης, εμφανίζεται μια οθόνη καταχώρησης με το μήνυμα "Βρέθηκαν αρχεία που δεν αναγνωρίστηκαν Εισαγωγή αρχείων".
Για να προβάλετε εικόνες που δεν έχουν καταχωρηθεί, επιλέξτε [OK] για να τις καταχωρήσετε.

- Χρησιμοποιήστε μια επαρκώς φορτισμένη μπαταρία για να καταχωρήσετε εικόνες. Αν χρησιμοποιηθεί μια μπαταρία με χαμηλή φόρτιση για την καταχώρηση των εικόνων, μπορεί να μην είναι δυνατή η μεταφορά όλων των δεδομένων ή τα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν αν εξαντληθεί η μπαταρία.

Πίσω στην κορυφή