Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση με τον υπολογιστή σας > Ανέβασμα εικόνων σε υπηρεσία πολυμέσων > Εκκίνηση του "PMB Portable" (Windows)

## Εκκίνηση του "PMB Portable" (Windows)

Στην περίπτωση των Windows, όταν χρησιμοποιείτε το "PMB Portable" για πρώτη φορά, πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να κάνετε την επιλογή. Όταν επιλέξετε γλώσσα, τα βήματα 3 έως 5 δεν θα είναι απαραίτητα την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το "PMB Portable".

1. Σύνδεση της μηχανής με έναν υπολογιστή.

Windows 7: Ενεργοποιήστε το Device Stage*.
Windows XP/Windows Vista: Εμφανίζεται ο Οδηγός αυτόματης αναπαραγωγής.
Macintosh: Εμφανίζεται το στοιχείο [PMBPORTABLE].
* Το Device stage είναι μια οθόνη μενού για τη διαχείριση των συνδεδεμένων συσκευών, όπως μιας φωτογραφικής μηχανής. (Εγκατεστημένη στα Windows 7)

1. Κάντε κλικ στην επιλογή [PMB Portable].
   (Στα Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή [PMB Portable] [OK].)

Windows 7/Windows XP/Windows Vista: Κάντε κλικ στην επιλογή [PMB Portable].
Macintosh: Κάντε κλικ στην επιλογή [PMBP_Mac] στο φάκελο [PMBPORTABLE].
Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής γλώσσας.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και κατόπιν κάντε κλικ στο [OK].

Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής περιοχής.

1. Επιλέξτε την κατάλληλη [Region] και [Country/Area] και κατόπιν κάντε κλικ στο [OK].

Εμφανίζεται η οθόνη της Σύμβασης άδειας χρήσης.

1. Διαβάστε προσεκτικά τη σύμβαση. Εάν αποδέχεστε τους όρους της σύμβασης, κάντε κλικ στο [I Agree].

Το "PMB Portable" ξεκινάει.
Σημειώσεις

- Το "PMB Portable" δεν υποστηρίζεται για ταινίες σε αρχείο προβολής AVCHD.

- Ρυθμίστε το στοιχείο [Ρύθμιση LUN] στις [Κύριες ρυθμίσεις] στην επιλογή [Πολλαπλή επιλογή].

- Εάν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του "PMB Portable", ρυθμίστε την [Ρύθμιση σύνδ. USB] στην επιλογή [Mass Storage].

- Να συνδέεστε πάντα σε ένα δίκτυο όταν χρησιμοποιείτε το "PMB Portable".

- Όταν ανεβάζετε εικόνες στο Διαδίκτυο, η προσωρινή μνήμη (cache) ενδέχεται να παραμείνει στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται ανάλογα με την εταιρία παροχής υπηρεσιών. Αυτό ισχύει και όταν αυτή η μηχανή χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό.

- Αν προκύψει κάποιο σφάλμα στο "PMB Portable" ή αν διαγράψετε το "PMB Portable" κατά λάθος, μπορείτε να επισκευάσετε το "PMB Portable" κατεβάζοντας το πρόγραμμα εγκατάστασης PMB Portable από το διαδικτυακό τόπο.

- Αν δεν εμφανιστεί ο Οδηγός αυτόματης αναπαραγωγής στα Windows XP/Windows Vista, κάντε κλικ στο [Computer] (στα Windows XP, [My Computer]) [PMBPORTABLE] και κάντε διπλό κλικ στο [PMBP_Win.exe].

- Εάν το Device Stage δεν ενεργοποιείται στα Windows 7, κάντε κλικ στο στοιχείο [Computer] και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μηχανής στο εικονίδιο πολυμέσων [APPLICATION] [PMBP_MTP.exe].

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows 7, ενδέχεται να εμφανιστεί μια αρχική οθόνη του Device Stage, η οποία δεν θα περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για το μοντέλο. Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε λήψη των πιο πρόσφατων πληροφοριών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

- Κατά την εκκίνηση του "PMB Portable" με τα Windows 7, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη σύνδεση Mass Storage.

- Η ταινία στο αρχείο προβολής AVCHD έχει τις εξής μορφές:

DSC-TX10: Ταινίες μορφής AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Εγγραφή με τη [Μορφή ταινίας] ορισμένη στη ρύθμιση [AVCHD 50i/50p] ή [AVCHD 60i/60p]. [Πληροφ.]
Πίσω στην κορυφή