Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις / Πληροφορίες για αυτήν τη μηχανή > Προφυλάξεις > Μπαταρία

## Μπαταρία

Σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας
Αποτελεσματική χρήση της μπαταρίας
Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας
Τρόπος φύλαξης της μπαταρίας
Σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Συμβατή μπαταρία

### Σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας

- Φορτίστε την μπαταρία (παρέχεται) πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για πρώτη φορά.

- Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία ακόμη και αν δεν είναι εντελώς αποφορτισμένη. Επίσης, αν η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μερικώς φορτισμένη μπαταρία όπως είναι.

- Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 30°C. Η μπαταρία μπορεί να μην φορτίζεται αποτελεσματικά εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.

### Αποτελεσματική χρήση της μπαταρίας

- Η απόδοση της μπαταρίας μειώνεται σε περιβάλλοντα με χαμηλή θερμοκρασία. Επομένως, σε κρύα μέρη, ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας είναι μικρότερος. Συνιστώνται τα εξής για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη χρήση της μπαταρίας:

- Τοποθετήστε την μπαταρία σε μια τσέπη κοντά στο σώμα σας για να τη ζεστάνετε και τοποθετήστε την στη μηχανή αμέσως πριν αρχίσετε τη λήψη.
  (Εάν υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα, όπως κλειδιά, στην τσέπη σας, προσέξτε να μην προκαλέσετε βραχυκύκλωμα).

- Η μπαταρία θα εξαντληθεί γρήγορα αν χρησιμοποιείτε συχνά το φλας ή το ζουμ.

- Συνιστάται να έχετε μαζί σας εφεδρικές μπαταρίες που να μπορούν να καλύψουν δύο ή τρεις φορές παραπάνω από τον αναμενόμενο χρόνο λήψης και να πραγματοποιείτε λήψη δοκιμαστικών εικόνων πριν τη λήψη των πραγματικών εικόνων.

- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη.

- Μην αφήνετε την μπαταρία σε υπερβολικά θερμά μέρη, όπως σε ένα αυτοκίνητο ή κάτω από άμεσο ηλιακό φως.

- Ενδέχεται να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μηχανή ή η μπαταρία μπορεί να μην είναι αποτελεσματικά φορτισμένη αν το τμήμα των ακροδεκτών της μπαταρίας είναι βρόμικο. Σε αυτήν την περίπτωση, σκουπίστε απαλά τυχόν σκόνες με ένα μαλακό πανί ή ένα βαμβάκι, για να καθαρίσετε την μπαταρία.

### Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας

- Στην οθόνη εμφανίζεται μια ένδειξη της υπολειπόμενης ισχύος της μπαταρίας.

A: Υψηλό
B: Χαμηλό

- Απαιτείται περίπου ένα λεπτό μέχρι να εμφανιστεί η σωστή ένδειξη του υπολειπόμενου φορτίου.

- Η ένδειξη του υπολειπόμενου φορτίου ενδέχεται να μην είναι σωστή σε ορισμένες περιπτώσεις.

- Όταν το στοιχείο [Εξοικον. ενέργειας] έχει οριστεί στην επιλογή [Τυπική] ή [Αντοχή], αν δεν χειριστείτε τη μηχανή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη σκουραίνει και, στη συνέχεια, η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα (Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης).

### Τρόπος φύλαξης της μπαταρίας

- Αποφορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν τη φύλαξή της και φυλάξτε την σε ένα ξηρό, δροσερό μέρος. Για να διατηρηθεί η λειτουργία της μπαταρίας, φορτίζετε πλήρως και κατόπιν αποφορτίζετε πλήρως την μπαταρία μέσα στη μηχανή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κατά τη φύλαξη.

- Για να εξαντλήσετε την μπαταρία, αφήστε τη μηχανή στη λειτουργία αναπαραγωγής παρουσίασης μέχρι να απενεργοποιηθεί.

- Για την αποφυγή προσκόλλησης βρωμιάς στον ακροδέκτη, την αποτροπή βραχυκυκλώματος κλπ., χρησιμοποιήστε μια πλαστική σακούλα για να αποφευχθεί η επαφή με μεταλλικά υλικά κατά τη μεταφορά ή τη φύλαξη.

### Σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περιορισμένη. Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου και την επαναλαμβανόμενη χρήση. Αν ο χρόνος χρήσης μεταξύ των φορτίσεων μειωθεί αισθητά, ίσως θα πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία με μια καινούργια.

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο φύλαξης και τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται η μπαταρία.

### Συμβατή μπαταρία

- Η μπαταρία NP-BN1 (παρέχεται) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μοντέλα Cyber-shot συμβατά με τον τύπο N.

Πίσω στην κορυφή