Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Επίλυση προβλημάτων > Επίλυση προβλημάτων > Λήψη ακίνητων εικόνων / ταινιών

## Λήψη ακίνητων εικόνων / ταινιών

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή εικόνων.

- Εάν οι εικόνες εγγράφονται στην εσωτερική μνήμη ακόμη κι όταν τοποθετείται στη μηχανή κάρτα μνήμης, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει εισαχθεί πλήρως στη μηχανή.

- Ελέγξτε την ελεύθερη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης ή της κάρτας μνήμης. Εάν είναι γεμάτη, κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Διαγράψτε τις άχρηστες εικόνες. [Πληροφ.]

- Αλλάξτε την κάρτα μνήμης.

- Δεν μπορείτε να εγγράψετε εικόνες ενώ το φλας φορτίζει.

- Κατά την εγγραφή ταινιών, συνιστάται η χρήση των παρακάτω καρτών μνήμης:

- "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo"

- Κάρτα μνήμης SD, κάρτα μνήμης SDHC ή κάρτα μνήμης SDXC (Κλάσης 4 ή ταχύτερης)

- Ρυθμίστε το στοιχείο [Λειτουρ. επίδειξης] στην επιλογή [Όχι]. [Πληροφ.]

Η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου δεν λειτουργεί.

- Δεν πραγματοποιείται λήψη καμίας εικόνας αν δεν ανιχνευτεί ένα χαμογελαστό πρόσωπο. [Πληροφ.]

- Ρυθμίστε το στοιχείο [Λειτουρ. επίδειξης] στην επιλογή [Όχι]. [Πληροφ.]

Η λειτουργία κατά του θολώματος δε λειτουργεί.

- Η λειτουργία κατά του θολώματος ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά κατά τη φωτογράφιση νυχτερινών σκηνικών.

- Πραγματοποιήστε λήψη αφού πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής.

Η εγγραφή καθυστερεί πολύ.

- Όταν η ταχύτητα κλείστρου γίνει πιο αργή από μια συγκεκριμένη ταχύτητα, όπως για παράδειγμα όταν φωτογραφίζετε εικόνες σε σκοτεινά μέρη, η μηχανή μειώνει αυτόματα το θόρυβο της εικόνας. Αυτή λειτουργία ονομάζεται "αργή ταχύτητα κλείστρου NR (μείωση θορύβου)" και η λήψη διαρκεί περισσότερο.

Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη.

- Το θέμα είναι πολύ κοντά. Κατά τη λήψη, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στο φακό και το θέμα είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη απόσταση λήψης στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Στις λειτουργίες Ευφυές αυτόματο, Βελτιωμένη αυτόματη προσαρμογή και στην Εύκολη λειτουργία: περίπου 1 cm (W) / 50 cm (T) (από το φακό)

- Σε άλλη λειτουργία λήψης: περίπου 8 cm έως 50 cm (W).

- Κατά τη λήψη ακίνητων εικόνων στην Επιλογή σκηνικού έχουν επιλεγεί οι λειτουργίες (Ημίφως), (Τοπία) ή (Πυροτεχνήματα).

Το ζουμ δεν λειτουργεί.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το οπτικό ζουμ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Λήψη στη λειτουργία i-ημικυκλικού πανοράματος

- Λήψη στη λειτουργία ημικυκλικού πανοράματος 3D

- Λήψη στη λειτουργία σάρωσης πολλαπλών γωνιών

- Λήψη στη λειτουργία i-ημικυκλικό πανόραμα υποβρύχια (DSC-TX10)

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έξυπνο ζουμ ανάλογα με το μέγεθος εικόνας. [Πληροφ.]

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό ζουμ:

- Στη λειτουργία Βελτιωμένης αυτόματης προσαρμογής

- Στη λειτουργία αποεστίασης φόντου

- Όταν η λειτουργία (HDR διόρ. οπίσθ. φωτισμ.) είναι επιλεγμένη στη λειτουργία Επιλογής σκηνικού

- Λήψη στη λειτουργία 3D

- Αν λειτουργεί το κλείστρο χαμόγελου.

- Όταν ο [Χρονοδιακόπτης] έχει οριστεί σε [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου] ή [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων].

Δεν είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας ανίχνευσης προσώπου.

- Μπορείτε να επιλέξετε την Ανίχνευση προσώπου μόνο όταν η λειτουργία εστίασης έχει οριστεί στην επιλογή [Πολλαπλή AF] και η λειτουργία φωτομέτρου έχει οριστεί στην επιλογή [Πολλαπλή].

- Δεν μπορείτε να επιλέξετε την Ανίχνευση προσώπου όταν η λειτουργία κοντινής εστίασης είναι ενεργοποιημένη.

Το φλας δεν λειτουργεί.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας στις εξής περιπτώσεις:

- Λήψη στη λειτουργία αποεστίασης φόντου

- Έχει επιλεγεί η λειτουργία ριπής. [Πληροφ.]

- Όταν η λειτουργία (Μείωση θολώματος κίνησης), η λειτουργία (Ημίφως), η λειτουργία (Ημίφως σε λήψεις με το χέρι) η λειτουργία (Υψηλή ευαισθησία) ή η λειτουργία (Πυροτεχνήματα) έχει επιλεγεί στη λειτουργία Επιλογής σκηνικού.

- Λήψη στη λειτουργία i-ημικυκλικού πανοράματος.

- Λήψη στη λειτουργία 3D

- Λήψη στη λειτουργία i-ημικυκλικό πανόραμα υποβρύχια (DSC-TX10)

- Λήψη στη λειτουργία ταινίας.

- Ορίστε το φλας στην επιλογή [Ναι] όταν η Επιλογή σκηνικού έχει οριστεί στις λειτουργίες (Τοπία), (HDR διόρ. οπίσθ. φωτισμ.), (Φαγητά), (Κατοικίδιο), (Παραλία), (Χιόνι), (Υποβρύχια) (DSC-TX10) ή (Κλείστρο υψηλής ταχύτητας). [Πληροφ.]

Εμφανίζονται θολά λευκά κυκλικά στίγματα σε εικόνες που έχουν ληφθεί με χρήση του φλας.

- Σωματίδια σκόνης, γύρη, σταγονίδια που βρίσκονται στον αέρα, κινούμενα αντικείμενα κάτω από το νερό κλπ (DSC-TX10) αντανακλώνται στο φως τους φλας και αποτυπώνονται στην εικόνα. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. [Πληροφ.]

Η λειτουργία κοντινής λήψης (Μάκρο/Εστίαση σε) δεν λειτουργεί.

- Στην Επιλογή σκηνικού έχουν επιλεγεί οι λειτουργίες (Τοπία), (Ημίφως) ή (Πυροτεχνήματα).

- Εάν επιλεγεί η λειτουργία κοντινής εστίασης, η απόσταση λήψης είναι περίπου 1 cm έως 20 cm.

- Η ρύθμιση [Μάκρο] ορίζεται στο [Αυτόματα] στις εξής περιπτώσεις:

- Λήψη στη λειτουργία i-ημικυκλικού πανοράματος

- Λήψη στη λειτουργία 3D

- Λήψη στη λειτουργία ημικυκλικού πανοράματος 3D

- Λήψη στη λειτουργία σάρωσης πολλαπλών γωνιών

- Λήψη στη λειτουργία i-ημικυκλικό πανόραμα υποβρύχια (DSC-TX10)

- Όταν η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου είναι ενεργοποιημένη.

- Στην Εύκολη λειτουργία

- Όταν ο [Χρονοδιακόπτης] έχει οριστεί σε [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου] ή [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων].

Η λήψη μάκρο δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιηθεί.

- Δεν υπάρχει λειτουργία για αναγκαστική απενεργοποίηση της λήψης μάκρο. Στη λειτουργία [Αυτόματα], μπορείτε να φωτογραφίσετε ακόμα και ένα θέμα από απόσταση.

Η ημερομηνία και η ώρα δεν εμφανίζονται στην οθόνη.

- Κατά τη λήψη, η ημερομηνία και η ώρα δεν εμφανίζονται. Εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Η τιμή F και η ταχύτητα του κλείστρου αναβοσβήνουν όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής.

- Η έκθεση είναι λανθασμένη. Διορθώστε την έκθεση. [Πληροφ.]

Τα χρώματα της εικόνας δεν είναι σωστά.

- Προσαρμόστε την ισορροπία λευκού. [Πληροφ.]

Στην εικόνα εμφανίζεται θόρυβος όταν κοιτάτε την οθόνη σε σκοτεινά μέρη.

- Η μηχανή επιχειρεί να αυξήσει την ορατότητα της οθόνης φωτίζοντας προσωρινά την εικόνα υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Δεν έχει επίπτωση στην εγγεγραμμένη εικόνα.

Υπάρχει μια σκούρα σκιά στην εικόνα.

- Ανάλογα με τη φωτεινότητα του θέματος, ενδέχεται να δείτε μια σκούρα σκιά όταν αλλάζετε την τιμή διαφράγματος. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Τα μάτια του θέματος βγαίνουν κόκκινα.

- Ρυθμίστε το στοιχείο [Μείωση κόκ ματιών] στην επιλογή [Αυτόματα] ή [Ναι]. [Πληροφ.]

- Φωτογραφίστε το θέμα σε απόσταση μικρότερη από το εύρος του φλας χρησιμοποιώντας το φλας.

- Φωτίστε το δωμάτιο και φωτογραφίστε το θέμα.

- Ρετουσάρετε την εικόνα χρησιμοποιώντας την επιλογή [Ρετουσάρισμα] [Διόρθωση κόκκινων ματιών] στο μενού προβολής ή διορθώστε την χρησιμοποιώντας το "PMB". [Πληροφ.]

Εμφανίζονται κουκκίδες και παραμένουν στην οθόνη.

- Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Οι κουκκίδες αυτές δεν εγγράφονται.

Δεν είναι δυνατή η φωτογράφιση διαδοχικών εικόνων.

- Δεν μπορείτε να φωτογραφίσετε εικόνες διαδοχικά, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Κλείστρου χαμόγελου.

- Η εσωτερική μνήμη ή η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη. Διαγράψτε τις άχρηστες εικόνες. [Πληροφ.] [Πληροφ.]

- Το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό. Τοποθετήστε μια φορτισμένη μπαταρία.

Η ίδια εικόνα λαμβάνεται αρκετές φορές.

- Ρυθμίστε το στοιχείο [Ρυθμίσεις ριπής] στην επιλογή [Μονή]. [Πληροφ.]

- Η [Αναγνώριση σκηνής] έχει οριστεί στην επιλογή [Προηγμένο]. [Πληροφ.]

Τα κουμπιά και τα εικονίδια δεν εμφανίζονται πλέον.

- Εάν πιέσετε ελαφρά το εικονίδιο , εξαφανίζονται όλες οι ενδείξεις. Πιέστε ελαφρά το εικονίδιο στο δεξιό τμήμα της οθόνης για μερικά δευτερόλεπτα.

Πίσω στην κορυφή