Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση λειτουργίας ΕΓΓ > i-Ημικυκλικό Πανόραμα

## i-Ημικυκλικό Πανόραμα

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια πανοραμική εικόνα από εικόνες που έχουν συντεθεί. Επίσης, η μηχανή ανιχνεύει αυτόματα τα πρόσωπα των ανθρώπων ή τα κινούμενα θέματα.

1. Ρυθμίστε τη μηχανή στη λειτουργία λήψης.

#### DSC-TX10

1. (Λειτουργία ΕΓΓ) (Σκηνή λήψης πανοράματος) (i-Ημικυκλικό Πανόραμα)

#### DSC-TX100 / TX100V

1. (Λειτουργία ΕΓΓ) (i-Ημικυκλικό Πανόραμα)

Κάντε τα εξής μετά από το βήμα 2.

1. Ευθυγραμμίστε τη μηχανή με το τέλος του θέματος που θέλετε να εγγράψετε και πατήστε μέχρι τέρμα το κουμπί κλείστρου.

- Ένα μαύρο, διαφανές τμήμα (A) εμφανίζεται πριν από τη λήψη. Αυτό το κομμάτι δεν θα εγγραφεί.

- Πιέστε ελαφρά την ένδειξη (B) για να αλλάξετε την κατεύθυνση λήψης.

1. Μετατοπίστε τη μηχανή μέχρι το τέλος του οδηγού (C), ακολουθώντας την ένδειξη του βέλους στην οθόνη.

Λήψη πανοραμικών εικόνων υψηλής ανάλυσης
Εάν ορίσετε το [Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας] στην επιλογή (Υψηλή ανάλυση), θα μπορείτε να φωτογραφίσετε μια πανοραμική εικόνα μεγέθους 43 megapixel (10480×4096).

1. Κρατήστε τη μηχανή σε κατακόρυφη θέση.

1. Πιέστε ελαφρά το / στην οθόνη LCD για να επιλέξετε την κατεύθυνση της λήψης.

1. Μετατοπίστε τη μηχανή για να φωτογραφίσετε.

Συμβουλές για τη λήψη μιας πανοραμικής εικόνας
Μετατοπίστε τη μηχανή διαγράφοντας ένα τόξο με σταθερή ταχύτητα προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην οθόνη. Τα ακίνητα θέματα είναι καταλληλότερα για πανοραμικές λήψεις από ό,τι τα κινούμενα θέματα.
Όσο το δυνατό μικρότερη ακτίνα.
Κάθετη κατεύθυνση
Οριζόντια κατεύθυνση

- Αρχικά, πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής, για να κλειδώσετε την εστίαση και την έκθεση. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα και μετατοπίστε ή δώστε κλίση στη μηχανή.

- Αν ένα τμήμα με μεγάλη ποικιλία σχημάτων ή σκηνικών είναι συγκεντρωμένο στην άκρη της οθόνης, η σύνθεση της εικόνας μπορεί να αποτύχει. Σε μια τέτοια περίπτωση, ρυθμίστε τη σύνθεση του κάδρου, ώστε το συγκεκριμένο τμήμα να βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας και μετά πραγματοποιήστε ξανά τη λήψη.

Σημειώσεις

- Εάν δεν μπορείτε να μετατοπίσετε τη μηχανή κατά μήκος ολόκληρου του θέματος στο δεδομένο χρόνο, εμφανίζεται μία γκρίζα περιοχή στην εικόνα που έχει συντεθεί. Αν συμβεί αυτό, κινήστε τη μηχανή πιο γρήγορα για να εγγράψετε μια πλήρη πανοραμική εικόνα.

- Επειδή πολλές εικόνες ενώνονται μεταξύ τους, το ενωμένο τμήμα δεν θα εγγραφεί ομαλά.

- Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, οι πανοραμικές εικόνες μπορεί να είναι θολές ή η λήψη μπορεί να μην είναι επιτυχής.

- Σε συνθήκες φώτων που αναβοσβήνουν, όπως φώτα φθορισμού, η φωτεινότητα ή το χρώμα των συνδυασμένων εικόνων δεν θα είναι ίδια.

- Όταν η συνολική γωνία της πανοραμικής λήψης και η γωνία κλειδώματος AE/AF έχουν πολύ διαφορετική φωτεινότητα, χρώμα και εστίαση, η λήψη δεν θα είναι επιτυχής. Αν συμβεί αυτό, αλλάξτε την γωνία κλειδώματος AE/AF και φωτογραφίστε ξανά.

- Η λειτουργία ημικυκλικού πανοράματος δεν είναι κατάλληλη για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Κινούμενα θέματα

- Θέματα που είναι πολύ κοντά στη μηχανή

- Εικόνες με μικρή αντίθεση, όπως ουρανός, αμμώδης παραλία ή γρασίδι

- Εικόνες με συνεχείς αλλαγές, όπως κύματα ή καταρράκτες

- Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πανοραμικές εικόνες στις εξής περιπτώσεις:

- Μετατοπίζετε τη μηχανή πάρα πολύ γρήγορα ή αργά.

- Όταν το κούνημα της μηχανής είναι πολύ έντονο.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποιες λειτουργίες ή κάποια στοιχεία του MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα "Στοιχεία που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ" [Πληροφ.] και "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Σχετικό θέμα
Κύλιση των πανοραμικών εικόνων για προβολή
Μέγ. ακίν. εικόνας / Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας
Πίσω στην κορυφή