Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Προβολή) > Στοιχεία MENU (Προβολή) > Αποστολή με TransferJet

## Αποστολή με TransferJet

Λήψη εικόνων με τη χρήση του TransferJet
Χρήση συσκευών συμβατών με TransferJet που πωλούνται χωριστά
Το TransferJet είναι μια τεχνολογία κοντινής, ασύρματης μεταφοράς που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με την κοντινή ευθυγράμμιση δύο προϊόντων που θέλετε να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
Για να καθορίσετε εάν η μηχανή σας είναι εξοπλισμένη με τη λειτουργία TransferJet, ελέγξτε εάν υπάρχει η ένδειξη (TransferJet) στο κάτω μέρος της μηχανής.
Χρησιμοποιώντας ένα Memory Stick με TransferJet (πωλείται χωριστά), μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες μεταξύ συσκευών συμβατών με TransferJet.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το TransferJet, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το Memory Stick με TransferJet.

1. Τοποθετήστε ένα Memory Stick με TransferJet στη μηχανή.

1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής.

1. MENU (Αποστολή με TransferJet) επιθυμητή λειτουργία

1. Μεταφέρετε εικόνες ευθυγραμμίζοντας σε κοντινή απόσταση τις ενδείξεις (TransferJet) στη μηχανή και την άλλη συσκευή.

Εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης όταν γίνει η σύνδεση.

(Αυτή την εικόνα) | Αποστέλλει την εικόνα που εμφανίζεται επί του παρόντος σε λειτουργία μονής εικόνας.
(Πολλαπλές εικόνες) | Μπορείτε να επιλέξετε και να στείλετε πολλές εικόνες. Μετά από το βήμα 3, κάντε τα εξής. Επιλέξτε μια εικόνα προς αποστολή και, στη συνέχεια, πιέστε την ελαφρά. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να μην υπάρχουν άλλες εικόνες για αποστολή. Πιέστε ξανά μια εικόνα με σύμβολο για να καταργήσετε το σύμβολο . Πιέστε ελαφρά [OK] [OK].

Σημειώσεις

- Είναι δυνατό να μεταφερθούν μόνο ακίνητες εικόνες.

- Μπορείτε να μεταφέρετε έως 10 εικόνες ταυτόχρονα. Ωστόσο, για εικόνες 3D, μεταφέρεται το αρχείο MPO και το αρχείο JPEG. Ανάλογα με τη συσκευή λήψης, γίνεται λήψη έως 20 εικόνων.

- Ρυθμίστε το στοιχείο [TransferJet] σε [Ναι] στις (Ρυθμίσεις). [Πληροφ.]

- Σε ένα αεροπλάνο, ορίστε το στοιχείο [TransferJet] σε [Όχι] στις (Ρυθμίσεις) [Πληροφ.]. Επίσης, ακολουθήστε τους κανόνες της περιοχής, στην οποία το χρησιμοποιείτε.

- Η σύνδεση χάνεται αν η μεταφορά δεν είναι δυνατό να γίνει εντός περίπου 30 δευτερολέπτων. Αν συμβεί αυτό, επιλέξτε [Ναι] και ευθυγραμμίστε ξανά τις δύο ενδείξεις (TransferJet) στη μηχανή και την άλλη συσκευή.

- Σε μερικές χώρες και περιοχές δεν πωλούνται Memory Stick με TransferJet και μοντέλα φωτογραφικών μηχανών με TransferJet, λόγω των τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών.

- Ρυθμίστε τη λειτουργία [TransferJet] σε [Όχι] σε χώρες και περιοχές εκτός από αυτές όπου αγοράσατε τη μηχανή σας. Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία TransferJet, μπορεί να θεωρηθείτε υπόλογοι για τη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, σύμφωνα με τους τοπικούς περιορισμούς.

### Λήψη εικόνων με τη χρήση του TransferJet

1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής.

1. Ευθυγραμμίστε σε κοντινή απόσταση τις ενδείξεις (TransferJet) στη μηχανή και τη συσκευή αποστολής για να λάβετε εικόνες.

Εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης όταν γίνει η σύνδεση.
Συμβουλές για την αποστολή και λήψη δεδομένων με επιτυχία
Ευθυγραμμίστε σε κοντινή απόσταση τις ενδείξεις (TransferJet) στη μηχανή και την άλλη συσκευή.

- Ο ρυθμός και το εύρος μεταφοράς διαφέρουν ανάλογα με τη γωνία στην οποία έχουν ευθυγραμμιστεί οι ενδείξεις (TransferJet).

- Ίσως είναι απαραίτητο να τροποποιήσετε τη θέση/ γωνία της μηχανής μέχρι να είναι δυνατή η επικοινωνία.

- Η αποστολή και λήψη δεδομένων είναι πιο εύκολες αν οι ενδείξεις (TransferJet) ευθυγραμμιστούν, ενώ οι δύο μηχανές βρίσκονται σε παράλληλη θέση μεταξύ τους, όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

Σημειώσεις

- Μπορεί να γίνει αποστολή ή λήψη μόνο των εικόνων που μπορούν να αναπαραχθούν στη μηχανή.

- Αυτή η μηχανή μπορεί να κάνει λήψη μόνο αρχείων MPO και JPEG.

- Αν προκύψει σφάλμα αρχείου βάσης δεδομένων εικόνων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, εμφανίζεται μια οθόνη ανάκτησης του αρχείου βάσης δεδομένων εικόνων.

- Αναπαραγάγετε εικόνες που δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων χρησιμοποιώντας την [Προβ. φακέλων (Ακίνητες)].

### Χρήση συσκευών συμβατών με TransferJet που πωλούνται χωριστά

Η χρήση συσκευών συμβατών με TransferJet που πωλούνται χωριστά σας επιτρέπει να μεταφέρετε εικόνες σε υπολογιστή και να διασκεδάζετε περισσότερο με τη μεταφορά δεδομένων.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συμβατή με TransferJet συσκευή σας.

- Να λαμβάνετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία όταν χρησιμοποιείτε συσκευές συμβατές με TransferJet.

- Πριν από τη χρήση, ρυθμίστε τη μηχανή σε λειτουργία αναπαραγωγής.

- Εάν δεν εμφανίζεται εικόνα, πιέστε MENU (Ρυθμίσεις) (Κύριες ρυθμίσεις) [Ρύθμιση LUN] [Μονή επιλογή].

- Ενώ είναι συνδεδεμένη η μηχανή, δεν είναι δυνατή η εγγραφή δεδομένων στη μηχανή ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη μηχανή.

- Μην κάνετε αποσύνδεση ενώ εισάγετε εικόνες στο "PMB".

Σχετικό θέμα
TransferJet
Πρότυπο TransferJet
Πίσω στην κορυφή