Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση λειτουργιών 3D > Λειτουργίες 3D > Όνομα αρχείου της εικόνας 3D

## Όνομα αρχείου της εικόνας 3D

Μια εικόνα 3D αποτελείται από αρχεία JPEG και MPO.
Αν εισάγετε εικόνες σε υπολογιστή που λήφθηκαν με χρήση λειτουργιών 3D, τα δεδομένα εικόνων αποθηκεύονται στον υπολογιστή ως εξής.

| Όνομα αρχείου στον υπολογιστή | Χρήση
Ακίνητη εικόνα 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Για αναπαραγωγή εικόνων 3D σε τηλεόραση 3D
Ημικυκλικό πανόραμα 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Για αναπαραγωγή εικόνων 3D σε τηλεόραση 3D
Σάρωση πολλαπλ. γωνιών | DSC0.JPG DSC0.MPO | Για αναπαραγωγή εικόνων 3D σε τηλεόραση 3D
DSC0.JPG DSC0.MPO | Κάνει λήψη μιας εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί ως στερεοσκοπική εικόνα δίνοντας κλίση στη μηχανή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και μιας εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί σε τηλεόραση 3D.

- Αν φωτογραφίζετε εικόνες 3D στη λειτουργία [Σάρωση πολλαπλ. γωνιών], τα αρχεία JPEG και MPO αποθηκεύονται στον υπολογιστή για αναπαραγωγή στη μηχανή και σε μια τηλεόραση 3D αντίστοιχα.

- Αν διαγράψετε το αρχείο JPEG ή το αρχείο MPO που συνιστά μια εικόνα 3D, αυτή η εικόνα 3D μπορεί να μην αναπαράγεται με επιτυχία.

Πίσω στην κορυφή